서식4	강구조물팀 현장점검 결과

점검

개요

일    자

2014.12.12(금)

점검대상

도림교(구로)

점검인원

총 3명

- 도로시설과(강구조물팀) 2명, 강서 시설보수과 이승행

점검

및

조치

결과

○ 총 1건 적출 (즉시조치   건, 조치 중  건, 조치 예정 1건)

지적사항	조치결과
	직접정비	자치구/사업소 이 첩	유관부서 통보	조치예정
1건		1건

○ 주요 지적사항

- 도로면 배수구 낙엽 등으로 막힘 : 신축이음부근 체수 발생

· 위 치 : A1/A2 신축이음부근 및 전구간

○ 조치사항

- 점검결과를 강서도로사업소(시설보수과)에 통보하여 보수토록 함

특기

사항

○

향후

계획

○ 점검결과에 대하여 강서도로사업소(시설보수과)에서 보수 계획

수립하여 조치 시행

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

정비 전 : 도로면 배수구 막힘 (위치 : A1 신축이음부근 )	정비 후 :
정비 전 : 도로면 배수구 막힘 (위치 : A2 신축이음부근 )	정비 후 :

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

정비 전 : 도로면 배수구 막힘 (위치 : 영등포방향 )	정비 후 :
정비 전 : 도로면 배수구 막힘 (위치 : 영등포방향 )	정비 후 :

끝 -