구조장비 관리ㆍ운용 카드
				관리번호		12-1
장비명	가스측정기	단위	개	규격		Finch-com Ⅱ
보유기준	대별 1	보유수	1	내구년수		10년
구입년월	2004년 11월5일	사용부서	구조대	납품사	회사명
					연락처
단가	650,000	전화	02)794-4119
		FAX			FAX
주 요 제 원
용도	복합가스측정기
제원	동작전압 ► 3.2v-4.7v ► 동작온도:-20도～+20도 ► 옵션:진동모터,데이터 저장기능 ► 전원:AA 알카라인,니켈수소배터리(3개)
기타	사용법 및 관리요령 ► 기기켜기: ENTER를 1초간 누름 ► 기기끄기: ENTER키를 5초간 누름 ► 기본정보: ENTER ZLFMF 2초간 누름 ► 측정모드변경: UP+DOWN 키를 동시에 짧게 누름 ► 설정값 취소: P+DOWN키를 누름 ► 메뉴진입: UP+DOWN 키를 동시에 2초간 누름 ► 영점교정: ENTER 키를 더블클릭