고장 소방용수시설 위치도

관리번호	중소 1213호(지상식)
위 치	중랑구 숙선옹주로 38(묵동 121-305)
확인일자	2014.10.11.(일)	고장내역 (사용여부)	소화전 몸통 분리 (사용 불가능)
상세내역	- 2014. 10. 11. 10:53 소화전 분리건 신고 수보 - 2팀장 지종환 외 4명(신효섭, 양회수, 지정현, 조세현) 및 차량 21호 현장출동. - 지상식소화전 몸통이 원인 미상의 외부 충격에 의해 기울어져 있음을 확인함. - 소화전 주변 CCTV 설치여부 확인하고 인근 거주자 중심으로 목격자 탐문하였으나 원인을 확인 할 수 없었음. - 소화전 활용이 불가할 것으로 판단되며, 거리 미관상 재차 민원 발생 우려가 있어 소화전 몸통 절단 후 회수함. - 소화전 몸통 신내119안전센터 창고에 보관함.

고장 소방용수시설 장면