서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 5. 26.(목) 14:30 ~ 18:10
심의대상	방음벽 개선 (H:12m, L:372m)
안 건 명	삼호가든4차 재건축사업 방음벽 개선공사
심의번호	13 - 3	심의결과	유보
【 의결 내용 】 ○ 아래 자료에 대하여 다음 심의시 제출하여 주시기 바랍니다. - 방음벽은 도시경관에 중요한 영향을 미치는 시설물인 점을 감안하여 방음벽 설치현황을 확인할 수 있도록, 사업부지와 주변도로(방음벽 설치현황 포함) 및 인접단지까지의 현황 사진 및 상세도면(입면, 단면 등)을 제시하시기 바랍니다. - 수림대 설치 등 소음저감방안을 우선 고려하여 도로교통소음에 대한 시뮬레이션 검토결과를 제시하시기 바랍니다. - 방음벽이 경관을 헤치지 않도록 개선방안을 제시하시기 바랍니다.(투명한 방음벽, 프레임 간격 조정으로 담쟁이 식생에 지장이 없도록 고려). 끝.