1/4분기 숙련도시험 표준시료 분석결과

〈붙임 1〉

숙련도시험 표준시료 측정결과표

정수센터명 : 광암아리수정수센터

분석항목	농도	시료번호	측정결과 (mg/L)	분석방법	분석장비
총유기탄소 (TOC)	고농도	1	5.65	습식산화법	SIEVERS 900
	저농도	7	8.05

〈붙임 2〉

분석요원 인적사항

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	분석경험 년 수	수질분석 담당기간
총유기탄소 (TOC)	이준호 변승헌	공업연구사 공업연구사	20년 13년	20년 13년