서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 6. 8.(수) 14:30 ~ 17:10
심의대상	교량, 방음벽, 가로시설물 등
안 건 명	서울고덕강일 공공주택지구 조성사업
심의번호	14 - 3	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 교량은 고덕천의 생태환경 고려 및 경관과 어울릴 수 있는 디자인으로 재검토하여 제시하시기 바랍니다. - 방음벽이 설치되는 가로변 특성을 고려하여 디자인을 재검토하여 제시하시기 바랍니다. ․획일적인 디자인에서 방음벽 구획크기․하부 식생 등 변화요소 고려 ․방음벽 높이에 대한 적정성 제시 ․사업지구의 개발계획에 대한 세부도면 제시 - 보도와 자전거도로를 구분하여 안전사고 위험을 예방할 수 있는 방안에 대하여 검토하시기 바랍니다.(도로계획에 대한 가이드라인 등 제시) - 볼라드 캡의 형태는 둥글게 처리하시기 바랍니다. - 휴지통의 투입구는 한쪽만 개방되고, 상부에 적치물이 쌓이지 않는 디자인으로 검토하시기 바랍니다. - 맨홀뚜껑은 도로포장과 연속성을 갖는 디자인으로 선정 검토하시기 바랍 니다 끝.