2014년 1월

도로변 대기측정 결과 보고서

2014. 2.

보건환경연구원

대기부 자동차공해연구팀

Ⅰ. 개   요

자동차의 급증으로 인하여 도시 대기오염 중 자동차가 차지하는 비중이 커짐에 따라, 자동차에서 배출되는 대기오염물질이 일반 대기질에 미치는 영향을 파악하고 자동차오염 방지대책의 시행효과를 분석하는 자료로 활용하기 위하여 도로변 대기측정망을 설치 운영하고 있다. 우리나라는 환경정책기본법 제15조 및 대기환경보전법 제3조(상시 측정)에 따라 대기오염측정망을 운영하고 있으며 대기오염측정망 중 자동차 통행량과 유동인구가 많은 도로변에 측정망을 설치하여 도로변 대기질을 파악하고 있다. 현재 서울시 도로변 측정망은 15개소에서 대기질 및 기상인자 18개 항목에 대하여 연속 측정하고 있다.

1. 측정 지점

측정소명	위 치	설치년도
신 촌	마포구 노고산동 31-6(신촌로타리)	'94
청계 4가	중구 주교동 125-1(청계4가 로타리)	'94
영 등 포	영등포구 영등포4가 66(영등포시장 로타리)	'94
청 량 리	동대문구 청량리동 746(청량리 로타리)	'95
동 대 문	중구 을지로7가 135-5(동대문운동장역 사거리)	'95
신 사	강남구 논현동 1(신사동 로터리)	'95
서 울 역	용산구 동자동 43(서울역 역전식당앞)	'96
종 로	종로구 종로4가 32-8 (종묘공원앞)	'08
길 동	강동구 길1동 427 (길동사거리)	'08
강변로	성동구 성수1가 제1동 685-124(한강사업본부)	'09
태 릉	노원구 공릉동 687-9(태릉역앞)	'09
양재중앙차로	서초구 양재1동 19-14(서초구민회관앞)	'09
공항로	강서구 가양1동 530-4(마곡역장애인승강기옆)	'10
동작대로중앙차로	동작구 사당2동 739(4호선이수역 북단 인근 도로중앙)	'10
내부순환로	성북구 정릉3동 998(내부순환로 내선 정릉램프 시점)	'10

2. 측정 항목

○ 대 기 질 : SO2, PM10, PM2.5, NO2, NOx, O3, CO

○ 기상인자※ : 온도, 강수량, 풍향, 풍속, 습도, 황사일수, 시정거리

※ : 기상청자료

Ⅱ. 측정 결과

1. 기상 현황

❍ 기온은 –0.7℃로 전년에 비하여 2.8℃ 높음.

❍ 강수량은 13.0㎜로 전년대비 감소.

❍ 시정거리는 11.4㎞로 전년과 동일.

❍ 주풍방향은 서북서풍(21.8%)이었으며, 두 번째는 서풍(20.7%).

❍ 전년대비 풍향변화는 동북동방향 빈도는 감소하고 서북서방향 빈도는 증가.

❍ 황사 총 1회 1월 1일에 발생.

표 1. 기상 개황

구분	풍 속 (m/s)	기 온 (℃)	습 도 (%)	강수량 (mm)	강수일수 (일)	황사일수 (일)	시정거리 (km)
'13. 12월	2.4	-0.2	60.2	24.6	8	0	10.2
'14. 1월	2.4	-0.7	50.1	13.0	5	1	11.4
'13. 1월	2.7	-3.4	57.1	22.1	7	0	11.4

표 2. 시정등급별 발생 빈도

시정거리	≦5㎞	5~10㎞	10~15㎞	15~20㎞	>20㎞
빈도 (횟수,%)	137 (24.1)	121 (21.3)	127 (22.4)	183 (32.2)	0 (0.0)

그림 1. 시정등급별 발생비율 및 13/14년 풍향 누적 빈도

2. 차로 및 지점별 대기오염도

❍ 14년 1월 일반차로의 대기질

- 작년대비 PM10, PM2.5 및 NO2는 8 ㎍/㎥, 10 ㎍/㎥ 및 0.004 ppm 감소.

❍ 차로별 농도 경향

- NO2 : 중앙 〉전용 〉일반	- PM2.5 : 일반 〉전용 〉중앙
- SO2 : 일반 = 중앙 〉전용	- O3 : 전용 〉일반 〉중앙
- PM10, NOx, CO : 중앙 〉일반 〉전용

표 3. 도로변 대기질 비교

구 분		PM10 (㎍/m3)	PM2.5 (㎍/m3)	NO2 (ppm)	NOx (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
'13. 12월	일반차로 (11)	64	38	0.051	0.153	0.006	0.008	0.9
	자동차전용차로 (2)	62	36	0.053	0.141	0.007	0.007	0.8
	중앙차로 (2)	66	35	0.071	0.299	0.005	0.008	1.0
'14. 01월	일반차로 (11)	65 (63)	36	0.051	0.149	0.007	0.008	0.9
	자동차전용차로 (2)	65 (63)	35	0.051	0.142	0.008	0.007	0.7
	중앙차로 (2)	68 (67)	34	0.073	0.291	0.006	0.009	1.0
'13. 01월	일반차로 (11)	73	46	0.055	0.142	0.009	0.008	1.0
	자동차전용차로 (2)	68	42	0.053	0.131	0.011	0.008	0.9
	중앙차로 (2)	77	50	0.065	0.257	0.006	0.008	1.1

표 4. 지점별 도로변 대기질 현황

구 분		PM10 (㎍/m3)	PM2.5 (㎍/m3)	NO2 (ppm)	NOx (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
전체평균		65	36	0.054	0.167	0.007	0.008	0.9
일반차로	평 균	65	36	0.051	0.149	0.007	0.008	0.9
	신 촌	74	34	0.059	0.177	0.006	0.008	1.1
	청계4가	58	33	0.048	0.124	0.008	0.007	0.6
	서울역	64	35	0.053	0.159	0.004	0.007	0.9
	동대문	63	37	0.051	0.135	0.008	0.010	0.8
	종 로	67	37	0.048	0.128	0.010	0.007	0.7
	청량리	59	43	0.053	0.158	0.007	0.011	0.8
	태 릉	66	40	0.050	0.185	0.006	0.007	1.0
	영등포	74	38	0.060	0.178	0.006	0.008	0.8
	신 사	56	31	0.044	0.114	0.006	0.007	1.0
	길 동	56	31	0.054	0.162	0.005	0.008	0.7
	공항로	75	35	0.042	0.125	0.009	0.009	0.8
전용차로	평 균	65	35	0.051	0.142	0.008	0.007	0.7
	강변로	70	45	0.057	0.176	0.005	0.006	0.6
	내부순환로	60	26	0.045	0.108	0.010	0.008	0.8
중앙차로	평 균	68	34	0.073	0.291	0.006	0.009	1.0
	양 재	71	42	0.078	0.318	0.005	0.009	1.0
	동작대로	66	27	0.067	0.266	0.006	0.009	1.0

3. 항목별 도로변 대기오염도

❍ 일반차로의 미세먼지(PM10) 농도 분포는 지점별로 56 ～ 75 ㎍/㎥로 나타났으며, 공항로에서 상대적으로 높은 농도를 보였다. 차로별 농도는 중앙차로 〉일반 및 전용차로 순으로 높았다.

표 5. 측정 지점별 미세먼지(PM10) 농도

구 분 (㎍/m3)	전체 평균	일반차로												전용차로			중앙차로
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
'13.12월	64	64	75	57	61	63	63	66	71	72	53	55	74	62	66	58	66	70	63
'14.01월	65	65	74	58	64	63	67	59	66	74	56	56	75	65	70	60	68	71	66
'13.01월	73	73	85	62	71	75	64	83	83	74	69	65	76	68	67	68	77	78	75

※ - : 유효 데이터 비율 75 %미만

- 표 6 및 그림 2, 3은 도로변 측정소 중에서 일반차로의 미세먼지(PM10) 월별 및 일별농도 경향을 서울시 일반대기와 비교한 것이다.

표 6. 월별 및 일별 미세먼지(PM10) 농도 비교

PM10 (㎍/m3)	13년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	14년 1월	전월 대비	전년 대비
일반대기	64	45	55	52	55	40	34	35	28	29	42	55	57	2	-7
도로변(일반차로)	73	52	64	60	64	47	42	42	34	36	50	64	65	1	-8

그림 2. 월별 미세먼지 농도 비교		그림 3. 일별 미세먼지 농도 비교

❍ 일반차로의 초미세먼지(PM2.5) 농도 분포는 지점별로 31 ～ 43 ㎍/㎥로 나타났다. 청량리에서 상대적으로 높은 농도를 보였다. 차로별 농도는 일반차로 〉전용차로 〉중앙차로 순으로 높았다.

표 7. 측정 지점별 초미세먼지(PM2.5) 농도

구 분 (㎍/m3)	전체 평균	일반차로												전용차로			중앙차로
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
'13.12월	37	38	38	33	32	41	39	49	42	38	34	32	37	36	47	26	35	43	26
'14.01월	36	36	34	33	35	37	37	43	40	38	31	31	35	35	45	26	34	42	27
'13.01월	46	46	45	41	38	53	48	57	-	45	41	40	46	42	52	32	50	50	49

※ - : 유효 데이터 비율 75 %미만

❍ 일반차로의 이산화질소(NO2) 농도 분포는 지점별로 0.042 ～ 0.060 ppm으로 나타났으며, 영등포에서 상대적으로 높은 농도를 보였다. 차로별 농도는 중앙차로 〉일반 및 전용차로 순으로 높았다.

표 8. 측정 지점별 이산화질소(NO2) 농도

구 분 (ppm)	전체 평균	일반차로												전용차로			중앙차로
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
'13.12월	0.054	0.051	0.052	0.053	0.054	0.050	0.049	0.054	0.051	0.056	0.043	0.055	0.045	0.053	0.057	0.049	0.071	0.076	0.066
'14.01월	0.054	0.051	0.059	0.048	0.053	0.051	0.048	0.053	0.050	0.060	0.044	0.054	0.042	0.051	0.057	0.045	0.073	0.078	0.067
'13.01월	0.056	0.055	0.061	0.058	0.055	0.047	0.053	0.055	0.057	0.060	0.057	0.057	0.044	0.053	0.057	0.049	0.065	0.070	0.061

※ - : 유효 데이터 비율 75 %미만

- 표 9 및 그림 4, 5은 도로변 측정소 중에서 일반차로의 이산화질소(NO2) 월별 및 일별농도 경향을 서울시 일반대기와 비교한 것이다.

표 9. 월별 및 일별 이산화질소(NO2) 농도 비교

NO2 (ppm)	13년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	14년 1월	전월대비	전년대비
일반대기	0.045	0.038	0.037	0.034	0.035	0.030	0.022	0.024	0.026	0.030	0.036	0.043	0.042	-0.001	-0.003
도로변(일반차로)	0055	0.049	0.051	0.050	0.056	0.054	0.041	0.045	0.043	0.045	0.047	0.051	0.051	0.000	-0.004

그림 4. 월별 이산화질소 농도 비교		그림 5. 일별 이산화질소 농도 비교

❍ 일반차로의 질소산화물(NOx) 농도 분포는 지점별로 0.114 ～ 0.185 ppm으로 나타났으며, 태릉에서 상대적으로 높은 농도를 보였다. 차로별 농도는 중앙차로 〉일반차로 〉전용차로 순으로 높았다.

표 10. 측정 지점별 질소산화물(NOx) 농도

구 분 (ppm)	전체 평균	일반차로												전용차로			중앙차로
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
'13.12월	0.171	0.153	0.169	0.146	0.170	0.136	0.132	0.168	0.193	0.163	0.109	0.164	0.135	0.141	0.171	0.112	0.299	0.316	0.284
'14.01월	0.167	0.149	0.177	0.124	0.159	0.135	0.128	0.158	0.185	0.178	0.114	0.162	0.125	0.142	0.176	0.108	0.291	0.318	0.266
'13.01월	0.156	0.142	0.165	0.128	0.160	0.109	0.140	0.144	0.177	0.164	0.131	0.145	0.098	0.131	0.154	0.109	0.257	0.297	0.219

❍ 일반차로의 오존(O3) 농도 분포는 지점별로 0.004 ～ 0.010 ppm으로 나타났다. 종로에서 상대적으로 높은 농도를 보였다. 차로별 농도는 전용차로 〉일반차로 〉중앙차로 순으로 높았다.

표 11. 측정 지점별 오존(O3) 농도

구 분 (ppm)	전체 평균	일반차로												전용차로			중앙차로
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
'13.12월	0.006	0.006	0.006	0.008	0.004	0.008	0.009	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.007	0.007	0.005	0.010	0.005	0.005	0.005
'14.01월	0.007	0.007	0.006	0.008	0.004	0.008	0.010	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.009	0.008	0.005	0.010	0.006	0.005	0.006
'13.01월	0.009	0.009	0.007	0.010	0.007	0.009	0.011	0.007	0.008	0.007	0.010	0.008	0.011	0.011	0.008	0.014	0.006	0.005	0.007

※ - : 유효 데이터 비율 75 %미만

❍ 일반차로의 아황산가스(SO2) 농도 분포는 지점별로 0.007 ～ 0.011 ppm으로 나타났다. 청량리에서 상대적으로 높은 농도를 보였다. 차로별 농도는 중앙차로 〉일반차로 〉전용차로 순으로 높았다.

표 12. 측정 지점별 아황산가스(SO2) 농도

구 분 (ppm)	전체 평균	일반차로												전용차로			중앙차로
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
'13.12월	0.008	0.008	0.009	0.007	0.007	0.009	0.007	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007	0.006	0.008	0.008	0.008	0.009
'14.01월	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.010	0.007	0.011	0.007	0.008	0.007	0.008	0.009	0.007	0.006	0.008	0.009	0.009	0.009
'13.01월	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.009	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.007

※ - : 유효 데이터 비율 75 %미만

❍ 일반차로의 일산화탄소(CO) 농도 분포는 지점별로 0.6 ～ 1.1 ppm 으로 나타났다. 상대적으로 신촌에서 높은 농도를 보였다. 차로별 농도는 중앙차로 〉일반차로 〉전용차로 순으로 높았다.

표 13. 측정 지점별 일산화탄소(CO) 농도

구 분 (ppm)	전체 합계	일반차로												전용차로			중앙차로
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
'13.12월	0.9	0.9	1.2	0.7	1.0	0.8	0.9	0.7	1.1	0.9	1.2	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0
'14.01월	0.9	0.9	1.1	0.6	0.9	0.8	0.7	0.8	1.0	0.8	1.0	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0
'13.01월	1.0	1.0	1.2	0.8	1.0	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	1.1	1.2	1.0

※ - : 유효 데이터 비율 75 %미만

Ⅲ.  총 평

○ 14년 1월 일반차로의 대기질은 13년 1월보다 NOx와 SO2를 제외한 모든 대기오염물질들에서 낮은 농도를 보였다. 특히 PM10 및 PM2.5 경우는 8 ㎍/㎥ 및 10 ㎍/㎥ 감소하였다. 그리고 NO2는 0.004 ppm 감소하였다. 항목별로 보면, PM10은 56 ～ 75 ㎍/㎥으로 공항로, PM2.5는 31 ～ 43 ㎍/㎥으로 청량리, NO2는 0.042 ～ 0.060 ppm으로 영등포, NOx는 0.114 ～ 0.185 ppm으로 태릉, O3은 0.004 ～ 0.010 ppm으로 종로, SO2는 0.007 ～ 0.011 ppm으로 청량리, CO는 0.6 ～ 1.1 ppm으로 신촌에서 상대적으로 높은 농도를 보였다. 차로별로 보면, O3은 자동차전용차로에서, PM10, NO2, NOx, SO2 및 CO는 중앙차로에서, PM2.5는 일반차로에서 높은 농도를 보였다.

연도별 일반도로변 대기오염도 현황

1. PM10                                                                           (단위 : ㎍/㎥)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2010	61	54	66	55	61	56	37	38	30	47	78	69	54
2011	51	86	76	64	79	50	34	32	33	46	44	52	54
2012	66	56	52	55	56	45	33	26	31	39	48	47	46
2013	73	52	64	60	64	47	42	42	34	36	50	64	52
2014	65

2.PM2.5                                                                            (단위 : ㎍/㎥)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2010	35	30	25	25	29	35	25	25	18	29	43	37	30
2011	31	55	32	32	32	32	23	21	20	27	27	31	30
2012	40	30	29	27	32	28	22	18	20	22	28	29	27
2013	46	29	30	32	34	27	26	27	20	19	26	38	30
2014	36

3.NO2                                                                             (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2010	0.055	0.052	0.048	0.052	0.055	0.058	0.045	0.043	0.041	0.050	0.050	0.048	0.050
2011	0.046	0.059	0.045	0.052	0.053	0.050	0.042	0.040	0.042	0.052	0.048	0.044	0.048
2012	0.046	0.045	0.043	0.052	0.058	0.049	0.040	0.036	0.045	0.048	0.046	0.047	0.046
2013	0.055	0.049	0.051	0.050	0.056	0.054	0.041	0.045	0.043	0.045	0.047	0.051	0.049
2014	0.051

4NOx                                                                              (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2010	0.152	0.138	0.110	0.112	0.110	0.110	0.102	0.103	0.105	0.126	0.091	0.142	0.121
2011	0.121	0.149	0.096	0.103	0.103	0.095	0.096	0.091	0.091	0.126	0.127	0.129	0.110
2012	0.125	0.110	0.091	0.105	0.105	0.091	0.093	0.086	0.101	0.113	0.127	0.132	0.107
2013	0.142	0.108	0.107	0.094	0.102	0.097	0.089	0.091	0.092	0.110	0.133	0.153	0.110
2014	0.149

5. O3                                                                              (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2010	0.007	0.009	0.015	0.016	0.019	0.021	0.013	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.012
2011	0.011	0.009	0.018	0.019	0.018	0.021	0.010	0.012	0.014	0.009	0.008	0.007	0.013
2012	0.008	0.011	0.018	0.018	0.022	0.024	0.013	0.015	0.012	0.011	0.008	0.009	0.014
2013	0.009	0.013	0.018	0.022	0.022	0.023	0.017	0.017	0.016	0.011	0.008	0.006	0.015
2014	0.007

6. SO2                                                                             (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2010	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.006
2011	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.006
2012	0.009	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005
2013	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.008	0.006
2014	0.008

7. CO                                                                             (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2010	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	1.0	1.0	0.8
2011	0.8	1.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
2012	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7
2013	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.7
2014	0.9

※ “ * ” : 유효 데이터 비율 75 %미만