회 의 안 건

(2014.9.23.)

협의기관	협 의 안 건	비고
1. 공 통	○ 설계 추진 일정 협의 - 총사업비 조정, 사업계획 승인 추진 일정 ○ 공정관리 계획 등 현안사항 협의 ․ 협의회 운영회의 개최(월1회, 매월 넷째주 월요일) ○ 대광법 개정에 따른 기관별 공사비 분담 및 LH분담금 집행계획 협의 ○ 설계기준 관련 - 건축한계, 승강장 연단거리 등(기존 5호선 운행 차량 제원 필요) - 하남선 급전계통 구성 (호계별, 전압별) ○ 사토장 및 가적치장 협의
2. 경기도 (하남시)	○ 총사업비 조정, 사업계획승인 및 공사 공정관리 등 사업추진 일정 ○ 교통영향평가, 환경영향평가 반영 관련 ○ 설계기준 관련
3. LH공사	○ 미사지구와 연계한 사토장 및 가적치장 협의 ○ LH분담금 집행계획 협의
4. 도시철도 공사	○ 설계기준 관련 ⇒ 기존 5호선 운행차량 제원 제공 요 ○ 기존 입출고선 근접시공협의 ○ 기존 5호선 노선 자동제어 설비 개량화 계획 ○ 비상사태 발생시 열차운행 중단에 따른 피해 최소화를 위한 복구메뉴얼(SOP)수립 사항 ○ 서울시 구간은 열차운행 시격(RH 5분, NH 12분) 반영 관련 회차선설치 여부 ○ 유지관리를 위한 지상 현업 관리사무실 설치 여부문제 ○ 정거장 인력운영계획 및 역무기능실 규모 ○ 하남선 급전계통 구성 (호계별, 전압별)→기존 5호선방식인 전압별 추진 ○ 22.9㎸ 수전선로 계통 구성

협의기관	협 의 안 건	비고
5. SH공사	○ 고덕강일지구와 연계한 사토장, 가적치장 및 공사용부지(현장사무실 등) 협의 ○ 삼각선 설치 관련 협의 : 기존 수로이설, 방음벽 기초 간섭 및 근접시공 협의 ○ 강일육교 하부통과 협의 : 접속슬래브 깨기 및 복구, 날개벽 깨기 및 복구 ○ 생태통로 근접 시공에 따른 협의 ○ 외부출입구 #3 구간 : 공원계획 및 옹벽 철거 및 성토 등 ○ 고덕천 가교 협의(고재처리) ○ 교량 거더제작장 협의 (강일지구 이용)
6. 강동구	○ 삼각선 공사용 진입도로 위치협의 (공원부지점용) ○ 가로등, 가로등 차단기 이설 및 복구 ○ 정거장구간 도로 굴착 및 원상 복구 ○ 정거장구간 공원점유 및 공사중 굴착, 원상복구 ○ 고덕천 교량 인상에 따른 도로 종단선형 변경 협의 ○ 공원점용관련, 가로수 수목이설, 하천점용 ○ 지하 지장물 매달기 및 이설 협의 (오수관로, 하수관로, 우수BOX, 고덕천내 보행자 및 자전거 도로, 고덕천내 경사로 보도난간 등)