검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	규 모	비 고
장안동 406-1 도시형생활주택	장안동 406-1	지상6층, 연면적 1,868.86㎡ (주용도 : 도시형생활주택)	동대문구 건축과-18927 (‘14.9.26.)

○ 검토내용

검토분야

검 토 의 견

비 고

빗물관리

○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」 제8조, 제9조에 따라 사업구역 내에서 빗물의 외부 유출이 최소화될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입을 사업계획에 반영하고, ‘저영향개발 사전협의 자료’를 작성하여 건축허가 전 재협의하여 주시기 바람

※ 서울시 홈페이지 – 분야별 정보 – 환경·공원·상수도 – 서울의 물 – 물관리 자료실에서 ‘저영향개발 사전협의제도’  참조

수  질

○ 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 제53조 및 동법 시행령 제72조 규정의 비점오염원 설치신고 대상 사업장은 아니나 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치 필요

수질오염

총량관리

○ 수질오염총량관리시행지역으로 사업시행으로 인한 오염물질 배출부하량을  다음과 같이 할당하며, 할당된 배출부하량은 반드시 준수하여야 함

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
장안동 406-1 도시형생활주택 신축공사	한강H	2014	BOD	0.11	0.05	0.06
			T-P	0.006	0.004	0.002

○  사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경  등으로 할당된 오염물질 배출이 변경될 경우 재협의 하여야 함.