2015년 유수율 향상 추진사업 평가계획

2015. 5월

상수도사업본부

[시설안전부]

2015년 유수율 향상 추진사업 평가계획

2015년 유수율 목표 95.5% 달성을 위하여 수도사업소에서 실시하는 유수율 단위사업 추진실적에 대한 평가계획을 보고 드림.

Ⅰ		추진방향

❍ 유수율 목표 95.5% 달성 및 전년 대비 유수율 향상 추진

❍ 항목별 평가 기준에 따라 공정하게 실시

❍ 창의적인 유수율 향상 사례 발굴 및 확산

Ⅱ		2014년 추진실적

구 분		2014년도 추진실적
		목표	실적 (관리대상)	%
유수율 증대실적 (%)		95.0	95.1	100.1
누수탐지(건)		2,200	2,364	107.5
기존관 철거 (㎞)		39.0	27.86	71.4
불용관정비(건)	과년도	6	4	-
	현년도	6,500	8,096	124.6
노후 인입급수관 정비(건)		135	135	100
유수장애 상수도관 이설(건)		121	116	95.9
재개발, 재건축 지역 관리(개소)		39	39	양호
유량계, 유량감시 시스템 관리(건)		543	509	93.8
가압수 지역 관리(개소)		118	(65)	-
조례위반 적발, 처분(㎥)		-	10,427	-
중블록 목표관리(개소)		100	(23)	-
유수율 분석 보고(개소)		8	8	-

Ⅲ		평가개요

□ 평가대상 : 수도사업소 유수율 향상 추진사업

□ 평가시기 : 연 2회 (상반기 : 9~10월, 하반기 : 다음해 3~4월)

❍ 상반기 : 평가기준에 따라 상반기 실적을 평가

❍ 하반기 : 평가기준에 따라 1년간의 실적을 종합평가 하되 상반기 평가시

반영된 가․감점 사항은 제외하고 실적만 평가

□ 평가방법 : 유수율 향상 단위사업별 평가표에 의거 평가

□ 점 검 자 : 누수방지과 직원(본청 등 감사일정과 중복이 되지 않도록 편성)

□ 평가분야 및 배점

구 분	계	유수율 증 대	누 수 탐 지	기존관 철 거	불용관 정 비	유수장애 정 비	재개발 재건축 지역관리	유량계 관 리	가압급수 관 리	조 례 위 반	중블록 유수율	유수율 분 석	유 수 율 유공실적
상반기	100점	57	7	3	4	3	3	5	5	4	5	2	2
하반기	100점	57	7	3	4	3	3	5	5	4	5	2	2

□ 포상계획

❍ 포 상 금 : 우수 수도사업소 포상금 지급

❍ 기관표창 : 우수 수도사업소 본부장 표창 및 유공공무원 시장표창 상신

Ⅳ		평가지표 및 개선사항

□ 평가항목 및 배점 조정 : 제외 1, 배점조정 3

연번	평 가 항 목	배점조정		비 고
		전	후
1	노후 인입급수관 정비실적	3	0	2014년 정비 완료(2015년 평가 제외)
2	유수장애 상수도관 이설	2	3	타 항목에 비해 배점이 낮아 상향 조정
3	가압급수 지역 관리	4	5	유수율 향상과 관련하여 배점 상향 조정
4	유수율 유공실적	1	2	특화사업 발굴 활성화를 위해 상향 조정

□ 2015년 평가지표

❍ 평가항목 : 12개, 배점 : 100점

연번	항 목	배점	2015년 평 가 기 준
1	유수율 증대실적	57	○ 목표달성도 : (평가 사업소 목표달성도 ÷ 1위 사업소의 달성도)×52점 ○ 유수율 순위 : 유수율 1위 사업소 5.0점, 순차적 0.1점씩 차감 ○ 가점사항 : 전년 실적대비 유수율 증가분(%)으로 가점(최고1.0점)
2	누수탐지	7	○ 목표 달성율 1위 사업소는 6.0점, 0.2점씩 차감 - 누수탐지 성과평가시 80㎜이상 대형관 탐지실적 우대 ○ 가점사항 : 누수 취약지역 계획 수립 및 실적 관리 0.3점 가점 ○ 감점사항 : 목표 미달시 0.3점 감점, 점검결과 허위보고 건당 0.1감점
	2-1. 누수탐지 실적	6
	2-2. 기간제 근로자 관리	1	○ 감점사항 : 출퇴근 관리 및 근로자 근무평가 미실행 각 0.5점 감점
3	기존관 철거	3	○ 철거률 : 철거연장 ÷ ’15년도 배급수관 정비목표 에 따라 배점 부여 ○ 감점사항 : 배급수관 정비 실적이 정비목표에 미달시 0.3점 감점
4	불용관 정비	4	○ 미 정비건수 1건에 0.1점씩 감점(최대1점)
	4-1. 과년도 불용관정비	1
	4-2. 현년도 불용관정비	3	○ 산출식 : (실적÷목표) × 3점 ○ 감점사항 - 50㎜ 이하 미정비 불용관 적출시 1건당 0.1점 감점 - 80㎜ 이하 미정비 불용관 적출시 1건당 0.2점 감점
5	유수장애 상수도관이설	3	○ 산출식 : (정비실적 ÷ 정비대상) × 3점 ○ 감점사항 - 자치구에서 통보된 추가 발생분 미보고 시 건당 0.3점 감점 - 유수장애 시설물 관리카드 미작성시 건당 0.1점 감점
6	재개발 ․ 재건축 지역관리	3	○ 관리계획수립(1점) : 우수(1), 보통(0.5), 저조(0.0) ○ 관리실태(2점) : 우수(2), 양호(1.5), 보통(1.0), 미흡(0.5), 저조(0) ○ 감점사항 : 누수․도수(건당 0.3점)․플러그 미설치 적발(건당 0.2점)
7	유량계 및 유량감시시스템 관리	5	○ 산출식 : (사업소 실적률/1위사업소 실적률)× 5점(소수점2자리) - 실적률 = 양호물량(점검대상 – 지적건수)/점검대상물량 ※ 점검 체크리스트 상·하반기 각각 별도 통보 예정
8	가압급수 지역관리	5	○ 가압급수 지역 유수율 편차해소 : 3점 ○ 가압수 지역 유수율 정확도 개선 : 2점 ○ 감점사항 - 요금관리 수전정보와 가압급수지역이 상이한 경우 1건당 0.1점 감점 - 가압급수 지역 현황 자료(도면) 미제출시 1점 감점
9	조례위반 처분추징 실적	4	○ 추징량이 많은 순으로 최고 4.0점 부터 0.1점씩 차감 ※ 조례위반사항 언론보도 아리수 이미지 훼손한 경우 0점 처리
10	중블록 유수율 목표관리	5	○ 중블록별 유수율 편차 해소 : 3점 ○ 중블록별 유수율 목표관리 실행 여부 : 2점 ○ 감점사항 : 중블록별 공급량 일일 결산제 실행(과장이상결재) 여부 - 월15회 미만 실행 시 1일당 0.05점 감점
11	유수율 분석 보고	2	○ 공급량, 조정량 분석 보고기일 미준수시 매월 0.05점 감점
12	유수율 유공 실적	2	○ 유수율 증대, 지역여건, 노력도 등을 고려하여 가점