문서번호	도로관리과-4320
결재일자	2015.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로안전시설팀장	도로관리과장
협조
	주무관

’15년 회계년도 사업예산 재배정 계획 검토

- 도로사면 보수·보강 사업 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

도시안전본부

(도로관리과)

’15년 회계년도 사업예산 재배정 계획 검토

(도로사면 보수·보강 사업)

’15년 회계년도 사업(도로사면 보수·보강 사업)에 대한 시설물 유지관리기관의 시비예산 지원 요구에 따라, 재난예방 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 예산 재배정 계획 검토 보고임.

□ 관련 근거

○ 2015년 해빙기대비 도로사면 안전점검 결과보고[도로관리과-4071(2015.3.16.)]

○ 사업비 배정요청

- 용산구 토목과-3627(’15. 3. 17.), 남부도로사업소 도로보수과-1184(’15. 3. 10.)

□ ’15년 사업예산 현황

(단위 : 천원)

예산구분	예산액	기 배정액	잔 액
도로사면 붕괴예방을 위한 보수·보강 (시설비)	1,994,000	187,585	1,806,415

□ 검토의견

○ 용산구 이태원동 543 도로옹벽

- ‘14년 정밀점검결과 안전등급 C등급판정(주요부재에 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수필요) 및 ‘15년 해빙기대비 점검결과 콘크리트 균열, 백태 및 파손에 의한 보수·보강이 필요하다고 판단되어 항구적 대책마련을 위한 보수‧보강필요

○ 관악구 신림동 1578 도로옹벽

- ‘15 해빙기대비 도로사면(옹벽) 전문가 합동점검 결과, 옹벽의 종균열(3mm 이상), 신축이음부 이격 등으로 구조물의 거동상태 , 지반침하여부 등 구조안전성 검토를 위한 정밀안전진단 필요

□ 조치 계획

○ ’15년도 도로사면 붕괴예방을 위한 보수․보강 사업비 재배정 조치 ⇒ 2개 사업, 88,508천원

○ 예산 재배정 내역

예산 구분	기관별	사 업 명	예산액 (백만원)	기 배정 (원)	금회배정액 (원)	배정잔액 (원)
계	6개기관	4개 사업	1,994,000,000	187,585,000	88,508,000	1,717,907,000
도로 사면	마포구	성산로 옹벽, 마포대로270 옹벽 외 4개소 정밀점검		144,000,000	-
	서부도로사업소	녹사평대로 도로옹벽 정밀점검		20,000,000	-
	품질시험소	우면동15~17 도로사면 실시설계 용역		15,585,000	-
	성동구	응봉산 절개지 낙석방지책 설치공사		8,000,000	-
	용산구	이태원초등학교 앞 도로옹벽 보수·보강공사			68,508,000
	남부도로 사업소	신림동 1578 주변 도로옹벽 정밀안전진단 용역			20,000,000

※ 공사개요

▸ 용산구 이태원동 543(이태원초등학교 앞) 도로옹벽

- 규  모 : 높이 10m, 길이 163m/공사비 : 68,508천원

▸ 관악구 신림동 1578 주변 도로옹벽(정밀안전진단)

- 규  모 : H=2.4m, L=330m/용역비 : 20,000천원

○ 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리

도로사면 붕괴예방을 위한 보수․보강, 시설비 및 부대비(시설비)

□ 행정사항

○ 배정예산은 사업목적(위치, 규모 등)에 적합하도록 공사 시행

○ 용역 및 공사 발주시 서울시 기술용역타당성심사 및 계약심사 절차 검토 및 이행

○ 사업완료 시 준공정산 결과에 따라 집행 잔액은 반납 조치

붙 임 : 위치도 및 현황사진 각 1부.  끝.