’15년 2월 갈수기 대책 추진실적

≪뚝도아리수정수센터≫

1. 총 괄

○ 총 평

- 갈수기 양질의 원수확보를 위해 조류감시 강화 및 취수장 조류차단막

및 오일휀스 등의 방재시설을 지속적으로 설치운영 하였으며,

- 저수온 저탁도시의 응집 불량에 대비하여 약품의 적정 주입 확인, 투입기

정상 가동여부 등을 점검 하고 동절기 원수 수질 변화에 대비함

- 설연휴 기간동안 안정적인 수돗물 생산․공급을 위하여 전직원 수질관리

교육 및 분야별 시설 안전점검을 실시하고 수질사고를 미연에 방지하여

깨끗하고 안정적인 아리수를 생산 공급함

○ 잘된 점

- 취수장 원수 수질(7개항목) 24시간 자동측정, 조류 분석장치 상시 가동

- 쟈-테스트 2회/일이상 실시 및 수질자동계측기 1회/일 점검 실시

- 갈수기 수질관리대책반 구성 운영(제어실) 및 비상연락망 유지

- 2015년 설 연휴 대비 안정적 정수생산․공급 교육실시

․ 일자/인원 : ‘15. 2. 11(수) ~ 2. 13(금), 총22명

․ 교육내용 : 안정적 수위확보 생산공급, 원수 수질변화에 따른 수질관리 강화 등

- 해빙기 시설물 안전관리교육 및 안전점검 실시

․ 일시/인원 : ‘15.2.12(목) 09:00,  총 65명

․ 교육내용 : 취․정수장 시설물 안전관리 실태, 수질사고시 현장조치 사항 등

․ 점검결과 : 수질,건축,토목 등 분야별 점검결과 총2개소 점검조치 완료

○ 익월 개선방향(대책)

- 해빙기 수온 상승에 따른 조류 증가를 대비하여 조류관찰 강화 및

자체계획을 수립․시행하여 조류발생으로 인한 피해 사전 예방

- 갈수기 응집효율 최적화를 위한 정수처리약품 적정 재고량 비축 등

2. 세부 추진실적

가. 방제장비 확보 및 방제훈련 실적

○ 방제장비 확보 현황(2015.2.28. 기준)

≪뚝도아리수정수센터≫

구 분				보 유 량
방제자재	오일펜스		(m)	220 <조류차단막 170m>
	흡착제	흡착포	(box)	9
		흡착붐	(box)
		흡착롤	(box)	27
	유처리제	분말	(㎏)
		액체	(ℓ)
방제약품	황 산		(㎏)
	염 산		(㎏)
	황산반토		(㎏)
	소 석 회		(㎏)
	가성소다		(㎏)	122,549
	활 성 탄		(㎏)	116,740
운반 및 기동장비	장비전용운반차량		(대)
	순찰차량		(대)
	수거차량		(대)
	오토바이		(대)
	청소선(고무보트 제외)		(척)
	순찰선(고무보트 제외)		(척)
	고무보트		(척)	1
	무전기		(대)	7
기타	보호장갑		(켤레)	17
	보호장화		(켤레)	12
	보호의		(벌)	16
	망원경		(벌)	1
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)

○ 방제훈련 실적(당월 실적만 기재) : 없음

마. 사고방지를 위한 교육홍보실적(당월/누계)

교 육	표 창	T V	라디오	신 문	반 상 회 보	현수막	홍 보 책 자	홍 보 전 단	캠페인실 시	기타
(4/4)회 (104/104)명	( / )회 ( / )명	/ 회	/ 회	/ 회	( / )회 ( / )매	/ 매	/ 권	/ 매	( / )회 ( / )명	/