검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	규 모	비 고
공동주택 신축	면목동 194-3	지하0층/지상8층 (공동주택, 아파트 26세대) 연면적 1,703.15㎡	중랑구 건축디자인과-6012 (‘15.3.11.)

○ 검토내용

검토분야

검 토 의 견

비 고

빗물관리

○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제8조, 제9조에 따른 저영향개발 사전협의와 관련 제출한 도서(따로붙임2)와 같이 빗물관리시설을 도입할 것.

○ 향후 준공검사 또는 사용승인한 날부터 10일 이내에 따로붙임3 양식으로 빗물관리시설 설치결과를 회신하여 주기 바람.

○ 화단, 가로수보호대, 녹지대 등은 빗물이 자연스럽게 유입되어 침투․저류가 이루어 질 수 있도록 노면보다 낮게 설치할 것

수  질

○ 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치

수질오염

총량관리

○ 수질오염총량관리시행지역으로 사업시행으로 인한 오염물질 배출부하량을 다음과 같이 할당하며, 할당된 배출부하량은 반드시 준수하여야 함

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
면목동 194-3 도시형생활주택신축공사	한강H	2016	BOD	0.05	0.02	0.03
			T-P	0.000	0.000	0.000	비점 기준미만

○  사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경 등으로 할당된 오염물질 배출이 변경될 경우 재협의 하여야 함.