[붙임]

참석자 세부의견

○ 이상협(한국과학기술연구원, 녹조로부터 안전한 물공급 연구단장)

- 조류는 자연생태 기초 생산자이며 녹조현상이 문제가 될 수 있음

- 현재 하천내 조류제거장치 및 인 제거 기술 등을 시험 중 에 있음

○ 김용재(대진대학교 생명공학과 교수)

- 이번 녹조발생 원인 천재(가뭄)+인재(인간의 폐수)라 할 수 있음

- 단기대책으로 화학물질을 이용한 조류제거, 수돗물 불안감 해소 필요장기대책으로 유역관리와 녹조 방재기술 개발 등이 있음

○ 이수빈(홍수통제소 예방통제과장)

- 하류 취수원 허가량 50톤/초를 감안하여 80톤/초 방류하고 있으며 가뭄 지속시 제한급수 가능성이 있어 녹조를 위한 방류량 증가는 어려움

○ 박봉진(한국수자원공사 한강통합물관리센터 운영팀장)

- 낙동강에 조류제거선을 투입하여 사용 중에 있으며 비교적 제거효과가 있음

○ 노순호(김포시청 안전총괄과장)

- 신곡보 상류에는 녹조가 발생하나 하류에는 발생하지 않고 있음 신곡보의 영향으로 사료되며 김포시는 중간에 가동보를 추가 설치를 원함

○ 임종현(고양시청 수질관리팀장)

- 녹조발생의 원인은 서남, 난지 방류수와 초기우수월류수로 인해 발생한 것으로 사료되며, 조류경보 발령시 한강환경유역청과 경기도에서 조류대응을 요청, 어류폐사 관련하여 물재생센터 관리 요청

○ 송대식(한강사업본부 운영부장)

- 잠실수중보 구간에 냄새가 발생하고 있으며, 인력․장비를 동원하여 대응작업을 실시하고 있음

○ 황유석(해양소년단 수상레크레이션 동호회)

- 수상안전에 제한기준이 없어 시민들에게 설명하기 어려움. 경보발령시 재난문자를 발송을 건의함. 최근 녹조발생으로 수상레저 인원감소로 어려움이 있음

○ 이현정(국토환경연구소 책임연구원)

- 6.29일 한강물고기폐사는 초기우수월류수가 원인으로 사료되며 하천의 하천흐름개선, 하상 저질토 해소를 위해 신곡보에 대한 고민필요

- 클로로필-a는 남조류를 대표하지 못하며 세심한 조류분석이 필요

○ 이세걸(서울환경운동연합 사무처장)

- 조류측정은 한강본류를 측정하는데 녹조발생이 심한 지천 합류지점 측정도 필요

- 녹조원인은 서남․난지하수처리장 방류수, 가뭄, 물의 흐름 저하 등이며 초기우수처리시설 설치가 필요하다

- 시민식수, 상수원보호가 중요하며 수돗물의 안전이 우선이며, 경보지역의 낚시제한에 대한 적극적인 홍보가 필요

- 물고기폐사의 원인파악이 필요하며 어민의 입장에서 개선되는 방향설정이 필요

○ 박철영(한강유역환경청 수생태관리팀장)

- 녹조발생 원인은 가뭄․방류량․총인 방류 등 복합적인 원인이라 사료되며 현재 팔당댐 3개 지점은 현재 기준이내임

- 조류발생 사전예방을 위해 환경기초시설 점검, 육상․항공 감시, 주말 지류천 순찰을 실시하고 있음

- 팔당상수원의 공공하수처리시설, 수상레저시설 검찰 합동단속 예정

- 축산농가폐수처리시설, 하도처리장 유지용수 사업을 시행하고 있으며 최근 환경부에서는 총인 기준을 20% 저감하도록 조치명령 시행 중임