검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	규 모	비 고
근린생활시설 증축 및 용도변경	장안동 141-10	지하1층/지상5층 (근생 및 사무소) 연면적 1,959.95㎡ 주차장용도변경 (물탱크실) 5층 사무소증축(154.75㎡)	동대문구 건축과-13890 (‘15.7.22.)

○ 검토내용

검토분야	검 토 의 견	비 고
빗물관리	○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제8조, 제9조에 따른 저영향개발 사전협의와 관련 제출한 도서(붙임2)와 같이 빗물관리시설을 도입할 것 ○ 토사, 도로분진, 낙엽 등 협잡물 또는 침전물 유입으로 설치된 빗물관리시설 폐색되지 않도록 조치 할 것. - 협잡물 또는 침전물 막힘 방지시설 또는 청소시설 등을 설치하거나 청소 및 유지관리가 용이하도록 빗물관리시설을 설치할 것. ○ 향후 준공검사 또는 사용승인한 날부터 10일 이내에 붙임3 양식으로 빗물관리시설 설치결과를 회신하여 주시기 바람.
수 질	○ 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치