서울역사박물관(본관) 주간 영상장비 유지보수 점검      2016.3.7.(월)

지시내용	금주 작업계획 (2016.3.1. ~ 2016.3.7.)			유지보수 점검 내역(2016.3.1. ~ 2016.3.7.)
	작 업 계 획 지 시 사 항		비 고	작 업 상 세 내 용	비 고
점검 및 보수	3.7(월)	* 상설전시장, 도시모형관, 전시실외 공간 방공호 전시체험공간 및 경교장 영상장비 정기점검	담당자점검 및 작동확인 必	* 상설전시장 빔프로젝터 사용시간 점검 및 장비점검 - 4존 '청일집 철거' 22인치 모니터 파워보드 교체 - 1존 '운종가' 영상콘텐츠 화면출력 오류로 인한 PC점검 실시 - 도시모형관 '스마트비디오텍스트콘텐츠' 2층 카메라 작동오류로 인한 케이블 및 프로그램 점검실시 - 상설전시장 PC기반 키오스크 PC예약종료 시간 변경 동계(17:50)->하계(18:50) - 도시모형관 검색키오스크 4번 터치케이블 점검 및 PC 점검 - 1존구간 비콘장비 점검 및 하우징보수 실시 * 전시장 외 공간, 1~2층 교육실, 대강당, 시청각실 - 멀티비젼, 65인치 DID PC예약종료 시간 변경 동계(17:50)->하계(18:50) - 3층 '포토존' 하우징 아크릴판 보수 - 로비 '종합안내키오스크' 좌측모니터 화면출력 작동오류로 인한 PC 및 모니터 점검 - 박물관입구, 내부 DID 신규콘텐츠 업데이트 * 방공호 전시체험공간, 경교장 영상장비 점검 - 방공호 전시체험공간 2층 '조선보병무훈' 플레이어 메모리카드 교체
미결업무 및 대책	내 용		대책 및 조치사항
협의사항

주간(월간)업무현황보고서

서울특별시

교환 및 수리 내용	모델명(일련번호)	내 용
	VI-2206(SRB-VI-2151)	* 4존 '청일집 철거' 22인치 모니터 파워보드 교체(3월1일)
	KRIZER X5+	* 방공호 전시체험공간 2층 '조선보병무훈' 플레이어 메모리카드 교체(3월4일)

4존 '청일집 철거' 22인치 모니터 파워보드 교체(3월1일)
1존 비콘장비 하우징보수 (3월7일)

서울역사박물관(분관) 주간 영상장비 유지보수 점검       2016.3.7.(월)

지시내용	금주 작업계획 (2016.3.1. ~ 2016.3.7.)			유지보수 점검 내역(2016.3.1. ~ 2016.3.7.)
	작 업 계 획 지 시 사 항		비 고	작 업 상 세 내 용	비 고
점검 및 보수	3.7(월)	* 청계천박물관 상설전시장, 기타시설 영상장비 정기점검	담당자점검 및 작동 확인 必	* ‘청계천박물관’ 상설전시장, 교육실 및 강당 영상장비 점검 - '천변 한양인들의 삶, '중촌', '청계천시민위원회' 영상콘텐츠 화면 왜곡현상 보정 실시 - 청계천박물관 '항공촬영영상' PC 불량섹터 검사 및 디스크 정리 실시 - 통합제어실 영상장비 자재, 부품 정리 실시
		* 동대문역사관, 동대문운동장 기념관 영상장비 정기점검		* ‘동대문역사관’ 영상장비 점검 - 동대문 역사연표' 2,3번 모니터 어댑터 케이블 고정 및 케이블 정리실시 * ‘동대문운동장 기념관’ 영상장비 점검 - '스포츠게임' 터치패널 유격현상보수 및 모니터 하우징 고정실시
미결업무 및 대책	내 용		대책 및 조치사항
협의사항

교환 및 수리 내용	모델명(일련번호)	내 용

유지보수 점검자 :      이 은 우  (인)                              감독 확인자 :     이  준 의  (인)