서울역사박물관(본관) 주간 영상장비 유지보수 점검      2016.6.06.(월)

지시내용	금주 작업계획 (2016.5.31. ~ 2016.6.06.)			유지보수 점검 내역(2016.5.31. ~ 2016.6.06.)
	작 업 계 획 지 시 사 항		비 고	작 업 상 세 내 용	비 고
점검 및 보수	6.06(월)	* 상설전시장, 도시모형관, 전시실외 공간 방공호 전시체험공간 및 경교장 영상장비 정기점검 * 65인치 DID 수리 및 재설치 * 방공호 무빙헤드 수리의뢰	담당자점검 및 작동확인 必	* 본관(전시홍보영상장비 유지보수 및 점검) - 전시영상 통합제어 서버 오류 : 전시 영상 틍합제어 시스템 클라우드 서버오류(담당자에게 보고 후 복구실시) - 1존 ‘한양 풍경’ 1번 빔 프로젝터 영상 녹색화면 출력 : 3축 디스플레이 메인서버 연결된 케이블 재결합 및 재부팅 실시 - 3존 ‘진혼의 빛 2번 빔 프로젝터 꺼짐 : 램프(AN-D400LP) 싱글램프 교체 * 도시모형영상관 전시영상 연동시스템 점검 - '통합 제어 PC' 화면 멈춤 발생 ( 재부팅 실시 후 정상작동) * 전시장 외 공간 , 교육실 및 대강당 , 시청각실 영상장비 점검 - 로비 '기증유물 65인치 DID' 모니터 : '기증 유물 65인치 DID' 수리완료 후 입고 (재설치 완료) * 방공호 전시체험공간 영상장비 점검 -천정투사 무빙헤드 조명업체 수리의뢰 * 경교장 영상장비 점검

주간(월간)업무현황보고서

서울특별시

미결업무 및 대책	내 용	대책 및 조치사항
	방공호 천정투사 무빙헤드 조명수리 의뢰	방공호 천정투사 무빙헤드 조명업체의뢰 수리 중

교환 및 수리 내용	모델명(일련번호)	내 용
	65인치 홍보DID	로비 유물기증자 명패 홍보용 65인치 DID수리(전원보드, 그래픽보드 교체)

로비 ‘기증유물 65인치 DID’ 설치

‘전시 영상 통합제어 시스템’ 클라우드 서버 오류 (담당자에게 보고 후 복구실시)

1존 ‘한양풍경’ 녹색화면 출력 케이블 재결합 및 재부팅
3존 ‘진혼의 빛’ 2번 빔 프로젝터 램프 교체

서울역사박물관(분관) 주간 영상장비 유지보수 점검       2016.6.06.(월)

지시내용	금주 작업계획 (2016.5.31. ~ 2016.6.06.)			유지보수 점검 내역(2016.5.31. ~ 2016.6.06.)
	작 업 계 획 지 시 사 항		비 고	작 업 상 세 내 용	비 고
점검 및 보수	6.06(월)	* 청계천박물관 상설전시장, 기타시설 영상장비 정기점검	담당자점검 및 작동 확인 必	* ‘청계천박물관’ 상설전시장, 교육실 및 강당 영상장비 점검 - 운영중인 빔 프로젝터 전체 사용시간 확인(상세내역 정기점검표 참조)
		* 동대문역사관, 동대문운동장 기념관 영상장비 정기점검 * 동대문운동장 터치패널 설치		* ‘동대문역사관’ 영상장비 점검 - 운영중인 빔 프로젝터 전체 사용시간 확인(상세내역 정기점검표 참조) * ‘동대문운동장기념관’ 영상장비 점검 - 운영중인 빔 프로젝터 전체 사용시간 확인(상세내역 정기점검표 참조) - ‘스포츠 게임’ 터치모니터 하우징 수리 후 재설치 완료
미결업무 및 대책	내 용		대책 및 조치사항
협의사항

교환 및 수리 내용	모델명(일련번호)	내 용

유지보수 점검자 :      이 은 우  (인)                              감독 확인자 :     이  준 의  (인)

청계천 박물관 빔 프로젝터 사용시간 점검
동대문 운동장 역사관 , 기념관 빔 프로젝터 사용시간 점검

동대문 운동장 기념관 ‘스포츠 게임’ 설치 완료