서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2020. 9. 22(화) ~ 9. 23.(수)
안 건 명	월계동 사슴아파트 일대 방음벽 철거 및 재설치공사
심의대상	투명형방음벽 설치 H=5.5m(일자형), L=350m
심의번호	16 - 3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영한 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 디자인정책과에 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 가로경관의 개방감을 높이기 위하여 방음벽의 가로프레임 두께를 줄이거나 개수를 줄이시기 바랍니다. - (1단지)기존의 방음벽 기초 벽체 상단면과 방음벽 지지용 지주의 규격을 고려한 지주의 고정용 지지부에 대한 구조적 안전성을 확인하고, 정확한 지지방법과 제원을 제시하시기 바랍니다. - 단지 내 녹지대를 정비하여 가로경관을 개선하시기 바랍니다.(권고) - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.