2월 중블록별 공급량 분석

강동수도사업소

일반 현황

□ 수계 및 지역 현황

중블록명	수 계	급 수 구 역		담당부서	담당자
		구 별	행 정 동
광암중1	광암	송파, 강동구 일부 (9개동)	풍납1․2, 오륜, 방이1․ 2동 둔촌1, 성내1․ 2․ 3동	급수운영과 (시설관리과)	최지영 (이혜진)
광암중2	광암	송파구 일부 (9개동)	거여1․2, 오금, 마천1․ 2, 가락본, 가락2, 문정1, 장지동	급수운영과	조봉구 (이덕규, 박기련)
광암중3	광암	송파구 일부 (11개동)	송파1․2, 석촌, 삼전, 잠실본, 잠실2･3･4･6･7, 가락1동 일부(시영A)	급수운영과	김희철 (조봉구, 최지영)
광암중4	암사(광암) ′16.7.11~	송파구 일부 (3개동)	문정2, 위례동, 가락1동 일부(가락시장)	급수운영과	이덕규 (조봉구)
길동중	암사	강동구 일부 (14개동)	천호1･ 2･ 3, 상일, 암사1･ 2･ 3, 길동, 고덕1․ 2, 강일, 명일1․ 2, 둔촌2동	시설관리과	황대룡 (양봉우, 김정은, 송정호)

- 광암중블록 재조정 및 분할(′16. 2. 1. ~ )

- 송파대로 기준으로, 광암3블록에서 광암2블록으로 전환(확대)

･ 당초 광암3에서 광암2중블록으로 전환 (가락본동, 문정1동, 장지동 일부)

- 가락시장 주변, 문정, 동남권, 위례신도시는 광암3블록에서 광암4블록으로 분리

･ 당초 광암3에서 광암2중블록으로 전환 (가락본동, 문정1동, 장지동 일부)

※ 붙임 공급계통도 참조

□ 유량계 및 공급량 산정방법

유입 유량		블록별 현황			비 고
수계	유량계명	블록명	기준유량계명	계산방법
광암	KD-9 (청담계통)	광암중1	KD9	KD9 - (KDM1+KDM2)
		광암중2	KDM1(방이)	KDM1+KDM2+KDM3
			KDM2(오금)
	KD-8 (우면산계통)		KDM3(송파)
		광암중3	KD8	KD8- (KDM3+KDM4)
		광암중4	KDM4(가락)	KDM4(가락)	광암수계(폐 ′16.7.11)
			유량계 설치 예정 (KDM5)	KD10– KD6– 길동유출	암사수계(개 ′16.7.11)
암사	KD-10 (우면산계통)
		길동중	KD10	KD10 - KD6(강남유출)	한강둔치, 암사~노랑진 보정량 포함

□ 인구 현황

(단위 : 천명)

구 분	계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동중	비 고
증․감량	-6.0	-2.3	-7.6	-3.1	15.2	-8.2
	-0.5%	-1.2%	-3.2%	-1.1%	48.1%	-2.2%
′17년 2월 (′17년 1월)	1,108.6 (1,104.3)	184.4 (196.3)	232.8 (233.8)	285.3 (285.7)	46.8 (43.8)	359.3 (344.7)	(전월)
′16년 2월	1,114.6	186.7	240.4	288.4	31.6	367.5

□ 수전 현황

(단위 : 천전)

구 분	계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동중	비 고
증․감량	3.3	2.2	-0.36	1.52	0.03	-0.1
	1.5%	5.4%	-0.7%	2.5%	23.1%	-0.1%
′17년 2월 (′17년 1월)	225.4 (225.1)	43.0 (42.78)	50.24 (51.59)	62.94 (62.58)	0.16 (0.15)	69.06 (68.00)	(전월)
′16년 2월	222.08	40.77	50.60	61.42	0.13	69.16

공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

구 분		′16년		′17년		전년대비		분 석 내 용(당월)
		공급량	일평균	공급량	일평균	증.감	비율
계	당월	8,604	296.7	8,446	301.6	-158	-1.8	위례신도시 등 대형사업지구 입주로 증가 전년대비 수전수 증가 ※ 일평균 공급량은 증가 전년동월대비 1.8% 증가
	누계	17,835	297.2	17,728	300.4	-107	-0.6
광암1	당월	1,500	51.7	1,179	42.1	-321	-21.4	양재대로 관이설(800㎜)을 위한 둔촌1동지역 암사수계로 전환(′16.12.17) 풍납우성 재건축 이주에 따른 감소
	누계	2,959	49.3	2,400	40.7	-559	-18.9
광암2	당월	1,982	68.4	1,862	66.5	-120	-6.1	인구, 수전수 감소 (거여2-1, 2 재개발 이주) ※ ′16. 2. 1. 광암3 일부지역을 광암2로 확대
	누계	3,676	61.3	3,875	65.7	199	5.4
광암3	당월	2,370	81.7	2,435	86.9	65	2.7	수전 수 증가 ※ ′16. 2. 1. 광암2, 광암4로 분리(구역축소)
	누계	5,888	98.1	5,213	88.3	-675	-11.5
광암4	당월	335	11.5	450	16.1	115	100	위례, 문정지구 등 입주로 인구수 증가 ※ ′16. 2. 1.부터 광암3에서 분리
	누계	335	11.5	941	15.9	606	100
길동중	당월	2,417	83.4	2,520	90.0	103	4.3	양재대로 관이설(800㎜)을 위한 광암1중블록지역인 둔촌1동지역 암사수계로 전환(′16.12.17)
	누계	4,977	82.9	5,299	89.8	322	6.5
총계(2016년)		115,164	314.6					′15년 총공급량 115,609천㎥, 일평균 316.7천㎥

※ ′17년 2월은 28일,  ′16년 2월은 29일

□ 공급량 증가 요인

- 소규모 다가구, 다세대주택의 신축에 따른 수전수 증가와

- 대형사업지구(위례, 문정, 동남권 등)의 꾸준한 입주로 공급량 증가

※ 하남 위례지구 수전 : 23수전(D30~200㎜)

최근 3년간 공급량 변화도

총 공급량

광암1중

광암2중

광암3중

광암4중 (′16.2.1부터 운영)

길동중