8월 중블록별 공급량 분석

강동수도사업소

일반 현황

□ 수계 및 지역 현황

블록명	수 계	급 수 구 역		담당부서	담당자
		구 별	행 정 동
광암중1	광암	송파, 강동구 일부 (9개동)	풍납1․2, 오륜, 방이1․ 2동 둔촌1, 성내1․ 2․ 3동	급수운영과 (시설관리과)	최지영 (이혜진, 김정은)
광암중2	광암	송파구 일부 (9개동)	거여1․2, 오금, 마천1․ 2, 가락본, 가락2, 문정1, 장지동	급수운영과	조봉구 (이덕규, 박기련)
광암중3	광암	송파구 일부 (11개동)	송파1․2, 석촌, 삼전, 잠실본, 잠실2･3･4･6･7, 가락1동 일부(시영A)	급수운영과	김희철 (조봉구, 최지영)
광암중4	암사(광암) ′16.7.11~	송파구 일부 (3개동)	문정2, 위례동, 가락1동 일부(가락시장)	급수운영과	이덕규 (조봉구)
길동중	암사	강동구 일부 (14개동)	천호1･ 2･ 3, 상일, 암사1･ 2･ 3, 길동, 고덕1․ 2, 강일, 명일1․ 2, 둔촌2동	시설관리과	양봉우 (이혜진, 김정은, 백창진, 김성준)

- 광암중블록 재조정 및 분할(′16. 2. 1. ~ )

･ 당초 광암3에서 광암2중블록으로 전환 (가락본동, 문정1동, 장지동 일부)

･ 가락시장, 문정, 동남권, 위례신도시는 광암3에서 광암4중블록으로 분리

- 광암4블록 수계 변경(′16. 7. 11.~   )

･ 광암 → 암사정수센터 (위례신도시 완료시까지)

･ 가락시장 수계변경(암사→ 광암정수센터) (′17.7.28.~ )

※ 붙임 공급계통도 참조

□ 유량계 및 공급량 산정방법

유입 유량		블록별 현황			비 고
수계	유량계명	블록명	기준유량계명	계산방법
광암	KD-9 (청담계통)	광암중1	KD9	KD9 - (KDM1+KDM2)
		광암중2	KDM1(방이)	KDM1+KDM2+KDM3
			KDM2(오금)
	KD-8 (우면산계통)		KDM3(송파)
		광암중3	KD8	KD8- (KDM3+KDM4)
		광암중4	KDM4(가락)	KDM4(가락)	광암수계(폐 ′16.7.11)
			유량계 설치 예정 (KDM5)	KD10– KD6– 길동유출	암사수계(개 ′16.7.11)
암사	KD-10 (우면산계통)
		길동중	KD10	KD10 – KD6 – 광암4공	한강둔치, 암사~노랑진 보정량 포함

□ 인구 현황

(단위 : 천명)

구 분	계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동중	비 고
증․감량	3.4	-11.5	-4.7	-2.6	15	7.2
	0.3%	-5.8%	-2.0%	-0.9%	41.9%	2.1%
′17년 8월 (′17년 7월)	1,107.3 (1,109.0)	185.1 (188.3)	231.3 (231.3)	284.4 (284.4)	50.8 (50.4)	355.7 (354.6)	(전월)
′16년 8월	1,103.9	196.6	236.0	287.0	35.8	348.5

□ 수전 현황

(단위 : 천전)

구 분	계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동중	비 고
증․감량	2.3	-0.4	-0.5	1.3	0.02	1.9
	1.0%	-1.0%	-1.0%	2.1%	13.3%	2.8%
′17년 7월 (′17년 7월)	225.5 (226.2)	41.4 (42.4)	50.6 (50.6)	63.6 (63.4)	0.17 (0.17)	69.7 (69.6)	(전월)
′16년 8월	223.2	41.8	51.1	62.3	0.15	67.8

공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

구 분		′16년		′17년		전년대비		당월 분석 내용 (누계)
		공급량	일평균	공급량	일평균	증.감	비율
계	당월	10,586	341.5	10,408	335.7	-178	-1.68	전년 동월대비 기온 하강(1.6 ~ 2.9℃) (전년대비 인구, 수전 수 증가)
	누계	77,244	316.5	77,979	320.9	735	1.0
광암1	당월	1,645	53.1	1,852	59.8	207	12.6	방이동210-1 아파트 입주로 사용량 증가 (전년 대비 인구, 수전수 감소 – 둔촌주공 재건축)
	누계	13,027	53.4	12,635	52.0	-392	-3.0
광암2	당월	2,279	73.5	2,112	68.1	-167	-7.3	인구, 수전 수 감소 (거여2-1, 2 이주) ※ ′16. 2. 1. 광암3 일부지역을 광암2로 확대
	누계	16,858	69.1	16,487	67.9	-371	-2.2
광암3	당월	2,860	92.2	2,415	77.9	-445	-15.6	인구 수 감소 ※ ′16. 2. 1. 광암2, 광암4로 분리(구역축소)
	누계	21,602	88.5	20,152	82.9	-1,450	-6.7
광암4	당월	610	19.7	829	26.7	219	35.9	위례, 문정지구 등 입주로 인구, 수전 수 증가 ※ ′16. 2. 1.부터 광암3에서 분리
	누계	3,372	15.8	5,302	21.8	1,930	57.2
길동중	당월	3,192	103	3,200	103.2	8	0.3	인구, 수전 수 증가 고덕시영 재건축 완료에 따른 입주로 공급량 증가
	누계	22,385	91.7	23,403	96.3	1,018	4.5
총계(2016년)		115,164	314.6					′15년 총공급량 115,609천㎥, 일평균 316.7천㎥

□ 공급량 감소 요인

- 전년 동월대비 기온 하강(1.6 ~2.9℃)

- 상시누수진단 등 누수탐지로 조기 누수복구 실시

- 지속적인 노후관정비, 급수구역, 가압지역 토출압 조정에 따른 감소

- 대형사업지구(문정, 동남권, 고덕시영 재건축 등)의 공급관로 개도율 조정

최근 3년간 공급량 변화도

총 공급량
광암1중	광암2중
광암3중	광암4중 (′16.2.1부터 운영)
길동중