설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 강동구청

○ 사  업  명 : 공공기관 담장개방 및 녹화(강동구청사)

○ 사  업  비 : 1,190백만원(구비 510백만원 별도)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : ’17. 3. 8.(화)

○ 심 의 구 분 : 자체심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 결의

심  의  내  용

◦ 열린 뜰 잔디보호매트 설치는 잔디 유지관리, 이용행태 등을 고려하여 설치규모를 정하고 도면에 표기할 것.

◦ 제작 시설물은 향후 보수, 교체 시 어려움이 없도록 모듈화 등을 고려할 것.

◦ 화강석 경계석 노출면은 보행자의 안전, 경관 등을 고려하여

버너마감으로 할 것.

◦ 상징뜰, 보도 등은 눈부심 방지 등을 고려하여 포장 색상, 재질 등을 선정할 것.

◦ 계절에 따른 경관의 변화를 고려하여 다년생초화류(가우라, 꽃무릇, 종지나물 등)을 식재할 것.

◦ 벽천 LED등은 방수등급 IP68 이상의 규격을 갖춘 완전 방수형으로 설치할 것.

◦ 제어판넬은 ｢전기설비기술기준｣, ｢전기용품안전관리법｣, ｢내선규정｣, ｢한국산업표준｣ 등을 준수하여 설치할 것.

◦ 대상지가 보도와 인접하므로 공사시행 시 ‘보도블록 10계명’을 준수하여 시민 보행 불편을 최소화할 것.