교통안전시설 심의결과 및 의견 ('17년 제13차)

□ 대 상 : 총 8개소(24건)

연번	경찰서	장 소	심 의 사 항	심의결과	심 의 의 견	비 고
1	성 동	성동구 난계로 신당현대아파트 교차로	1.신호등 개선 (녹색등화→녹색화살표등화)	부결	-현대아파트 주민 좌회전시 일부 불편초래는 인정하나 현행 비보호좌회전이 교차로 전체적인 운영에 합리적인 방안이라고 판단됨 -보행량과 좌회전 수요를 고려하면 현행유지가 타당 -불필요한 회전신호 운영은 바람직하지 않음 -현대아파트 통과도로 통행차량의 안전한 진입 위해 현행 신호 유지 -신당현대@ 단지내 도로의 통행권 확보관련 명확한 근거에 의한 통행제한이 이루어져야 하고, 기존 신호체계로서도 충분히 소통 및 안전확보가 가능할 것으로 사료됨(직진신호를 폐지할 근거가 부족) -주민 공청회(추가 의견수렴 필요)를 통해 양방향직진신호 제거 재검토 필요	경찰서
			2.안전표지 및 노면표시 개선
2	강 동	강동구 아리수로 샘터근린공원교차로	1.유턴허용	가결		도시기반시설본부 토목부
			2.안전표시 및 노면표시 개선
3	동 작 서 초 방 배	동작대로 1252 정금마을R(이수힐스테이트 앞 교차로)	1.신호기(차/보) 신설(#1,2) 및 이설	가결	-우회차로 수요가 없어 좌우회전 노면표시 필요	대우건설 사당3구역 재건축
			2.차로재구획
			3.횡단보도 위치조정
			4.기타 안전표지 및 노면표시 개선 등
4	수 서 서 초	서초구 남부순환로 2585, 양재역사거리(강남대로)	1.횡단보도 신설(2면) 및 연장	가결	-교통정체 가중 심각한 것으로 판단 -신호주기 최적화 검토	서초구청 (교통행정과)
			2.신호기(차/보) 신설 및 이설
			3.차로재구획
			4.기타안전표지 및 노면표시 개선
5	종 로	종로구 사직로 독립문역 교차로 주변	1.교통신호기(차/보)신설	부결	-신호등 설치는 부적절(보행자가 오히려 신호를 지키지 않을 위험) -통일로 방향은 상충지점으로 위험 -남쪽case : 차로폭 줄이고 노면요철포장으로 감속유도,경고등,안전표지등 추가 -북쪽case : 상부부터 감속유도 경보등,노면요철포장 등 교통정온화기법 중 감속유도시설 추가 -우회전 차로폭 5.5m로 조정 -우회전 횡단보도 전방에 사괴석 포장 등 속도저감 시설설치 -우회전 차로신호제어는 현실성 떨어지는(신호위반) 대안으로 보임 -북측 우회전 차로 선형 변경(곡선이나, 본선에 붙여서 설치하는 등)검토요망	경찰서
			2.경보등 제거
			3.보조표지 신설
6	구 로	구로구 오류동 64-1 (행복주택 오류지구 주변)	1.횡단보도(고원식 포함) 및 회전교차로 신설	가결		LH공사 서울지역본부
			2.경보등 신설
			3.차로재구획 및 속도하향(60→30km/h)
			4.안전표지 및 노면표시 설치 등
7	구 로	구로구 중앙로1길 18-18 (고산초등학교 주변)	1.횡단보도 및 신호기(차/보) 신설	가결	- 구로소방서 앞 차로별 배분 재검토하여 좌회전 유턴차량의 대기행렬 발생 최소화(실시 설계에 반영)	경찰서
			2.안전표지 및 노면표시 설치 등
8	영등포	영등포구 당산동4가 영등포구청 앞 사거리	1.좌회전 신설 (북→동방향, 노선버스만 허용)	가결		경찰서
			2.신호등(3→4색등) 교체
			3.안전표지 및 노면표시 설치 등