우리 집에 공급되는 아리수 수질은?

좋음 등급 양질의 원수

서울시에서는 2018년 1월부터 12월까지 매주 원수의 수질조사를 실시하였습니다. 원수의 수질은 계절적 영향으로 유량이 적은 시기에 일시적으로 나빠지기도 하나 평균 수질은 생물화학적 산소요구량(BOD) 기준으로 ‘좋음(Ib), BOD 2.0 mg/L 이하’에 해당하는 비교적 양질의 수질입니다.

[표2] 2017년 취수장별 원수 수질검사 결과(상수원관리규칙 31항목 기준)

항목	수질기준	광암		강북		암사		자양		풍납
	좋음등급 Ib	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대
수소이온농도(pH)	6.5~8.5	7.9	8.7	7.8	8.2	7.9	8.4	7.9	8.5	7.9	8.7
BOD	2mg/L이하	1.7	2.3	1.7	2.2	1.8	2.3	1.7	2.3	1.8	2.5
부유물질(SS)	25mg/L이하	5.7	25.4	10.2	30.8	6.8	23.0	6.7	28.0	6.9	29.3
용존산소(DO)	5.0mg/L이상	9.4	13.0	9.7	13.2	9.8	13.4	9.5	12.8	9.9	13.2
총대장균군	500군수/100mL이하	46	20000	120	10000	250	8200	870	50000	630	37000
분원성대장균군	100군수/100mL이하	9	4200	15	2200	43	2500	170	7400	120	8600
카드뮴	0.005mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
비소	0.05mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
시안	불검출 불검출(ND, Not Detected, Not Determined) : 수질항목 정량한계 미만으로 검출되지 않는 값	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
수은	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
유기인	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
폴리클로리네이티드비페닐	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
납	0.05mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
크롬	0.05mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
음이온계면활성제	0.5mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
사염화탄소	0.004mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
1,2-디클로로에탄	0.03mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
테트라클로로에틸렌	0.04mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
벤젠	0.01mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
클로로포름	0.08mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
디에틸헥실프탈레이트	0.008mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
안티몬	0.02mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소	-	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
셀레늄	-	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	-	0.09	0.27	0.08	0.22	0.07	0.24	0.11	0.32	0.12	0.36
질산성질소	-	1.98	2.54	2.03	2.54	2.08	2.54	2.11	2.62	2.07	2.69
카바릴	-	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	-	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
트리클로로에틸렌	-	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
페놀	-	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

세계보건기구 권장수준보다 깐깐하게 관리되는 아리수

1) 정수 수질검사

아리수는 세계보건기구(WHO)가 권장하는 166항목 보다 많은 171항목으로 관리됩니다. 서울시에서는 먹는 물 수질기준 60항목과 서울시 감시수질기준 111항목을 정밀 검사함으로써 아리수의 안전성을 과학적으로 검증하였습니다.

서울시가 운영하고 있는 6개 아리수정수센터에서 2018년 1월부터 12월까지 생산한 정수에 대한 수질검사 결과를 표 3, 4에 나타내었으며, 수질기준을 모두 만족하였습니다.

[표3] 2018년 아리수정수센터 수질검사 결과(먹는 물 수질기준 60항목)

분류	수질항목	정수센터	광암		강북		암사		구의		뚝도		영등포
		수질기준	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대
미 생 물 (4)	일반세균	100CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	총대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	대장균	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	분원성대장균군
건 강 상 유 해 영 향 무 기 물 질 (12)	납	0.01mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	불소	1.5mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	비소	0.01mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	셀레늄	0.01mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	수은	0.001mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	시안	0.01mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	크롬	0.05mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	질산성질소	10mg/L	2.0	2.4	2.0	2.3	2.0	2.3	2.0	2.3	2.1	2.4	2.0	2.3
	카드뮴	0.005mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	붕소	1.0mg/L	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02
	브롬산염	0.01mg/L	불검출	0.0009	불검출	0.0010	불검출	0.0014	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.0013
건 강 상 유 해 영 향 유 기 물 질 (17)	페놀	0.005mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	다이아지논	0.02mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	파라티온	0.06mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	페니트로티온	0.04mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	카바릴	0.07mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	1,1,1-트리클로로에탄	0.1mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	트리클로로에틸렌	0.03mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	디클로로메탄	0.02mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	벤젠	0.01mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	톨루엔	0.7mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	에틸벤젠	0.3mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	크실렌	0.5mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	사염화탄소	0.002mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	1,4-다이옥산	0.05mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

항목	항목	정수센터	광암		강북		암사		구의		뚝도		영등포
		수질기준	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대
소 독 제 및 소 독 부 산 물 질 (11)	잔류염소	4.0mg/L	0.37	0.50	0.48	0.60	0.47	0.60	0.42	0.52	0.45	0.62	0.54	0.75
	포름알데히드	0.5mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	총트리할로메탄	0.1mg/L	0.022	0.042	0.016	0.026	0.021	0.038	0.022	0.033	0.025	0.043	0.020	0.034
	클로로포름	0.08mg/L	0.015	0.031	0.010	0.018	0.014	0.028	0.014	0.021	0.018	0.031	0.014	0.028
	브로모디클로로메탄	0.03mg/L	0.006	0.011	0.005	0.006	0.006	0.008	0.006	0.009	0.006	0.010	0.005	0.008
	디브로모클로로메탄	0.1mg/L	0.002	0.004	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.003
	클로랄하이드레이트	0.03mg/L	0.0009	0.0017	불검출	0.0006	불검출	0.0011	불검출	0.0008	불검출	불검출	불검출	0.0016
	디브로모아세토니트릴	0.1mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	디클로로아세토니트릴	0.09mg/L	0.0005	0.0010	불검출	0.0005	불검출	0.0006	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.0012
	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	할로아세틱에시드	0.1mg/L	0.004	0.008	0.003	0.007	0.004	0.009	0.003	0.010	0.001	0.005	0.003	0.013
심 미 적 영 향 물 질 (16)	경도	300mg/L	63	81	61	77	63	77	63	80	65	82	64	86
	과망간산칼륨소비량	10mg/L	1.1	1.5	1.0	1.6	1.1	1.6	0.9	1.4	0.8	1.2	1.1	1.8
	냄새	무취	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음
	맛	무미	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음
	동	1mg/L	불검출	0.013	불검출	불검출	불검출	0.011	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	색도	5도	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	세제	0.5mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	수소이온농도	5.8∼8.5	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.4	7.1	7.3	7.1	7.3
	아연	3mg/L	0.006	0.010	불검출	불검출	0.007	0.010	불검출	0.002	0.002	0.007	불검출	0.003
	염소이온	250mg/L	20.6	25.1	19.8	26.5	22.9	29.8	22.1	29.4	23.2	30.1	23.5	30.8
	증발잔류물	500mg/L	114	142	117	143	117	163	121	155	124	157	128	165
	철	0.3mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	망간	0.05mg/L	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	탁도	0.5NTU	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06
	황산이온	200mg/L	13	17	13	16	13	18	13	17	14	18	13	18
	알루미늄	0.2mg/L	불검출	0.06	불검출	0.05	0.02	0.06	불검출	0.05	불검출	0.05	불검출	0.07