[붙임1]  전문가, 시․구 합동점검결과

연번	사업장명	지적사항	비 고
1	청량리 4구역	안전관리계획서 미작성	조치완료
		자체 및 정기안전점검 미실시	조치완료
		제설대책 추진계획 미수립	조치완료
2	사당2구역	주출입구 차량통행로상 결빙방지 부직포 포설 필요	조치완료
		차량이동 주통로 사면내 눈등으로 동결우려 있음으로 사면보호 실시	조치완료
		휀스 부착물 현황조사서 작성 비치 할 것	조치완료
		동절기 결빙시 동결심도내 팽창우려가 있는 사면 경우 도포 및 법면 정리 실시 할 것	조치완료
3	동작1구역	구조물 철거후 임시 침사조 2EA 설치할 것	조치완료
		지하공간 안전특별법상 안전평가대상이므로 설계시 고려할 것	조치예정
		지하철구간과 인접도로 구간 GPR 탐사 실시하여 지장물 및 지하 공동 파악후 굴토공사 실시	조치예정
		장비 점검일지 작성 비치할 것	조치완료
4	사당3구역	성당입구 통로 주민통제 Line 설치 바람	조치완료
		주변 도로 및 인도 GPR탐사 실시하여 지하 지장물 및 공동 파악후 굴토공사 실시	조치예정
		지하공간안전특별법 안전영향평가에 대비할 수 있도록 설계 검토 실시 바람	해당없음
5	염리3구역	GPR 탐사 실시 바람	조치예정
6	마포로 6구역	GPR 탐사 실시 바람	조치완료
7	돈의문 3구역	GPR 탐사 실시 바람	조치예정
8	홍은6구역	안전관리계획서 미작성	조치중
		자체 및 정기안전점검 미실시	조치중
		제설대책 추진계획 미수립	조치중
		GPR 탐사 실시 바람	조치예정
9	신길9구역	동절기 제설장비, 자재 비치	조치완료
		경사로 제설자재 주민들과 공유토록 안내판 설치	조치완료
		동절기 임시 침사조 2EA 설치할 것	조치예정
		출입구 신호수 배치	조치완료
		임시 휀스 주변 부착물 조사 실시할 것	조치완료
		철거중이므로 착공이전 안전관리계획서, 굴토심의, GPR탐사 실시할 것	조치예정
		철거 감리 자격 및 상주 여부 확인 바람	조치완료
10	신길8구역	동절기 제설장비, 자재 확보 바람	조치완료
		주민들이 경사로 사용가능하도록 염화캄슘 및 모래 비치할 것	조치완료
		임시 침사조 하부(저지대)에 2EA 설치할 것	조치예정
		공사차량 출입구 주민이동 방지 가설 통행제한 출입방지 시설 설치	조치완료
		철거공사중 차량 진출입로 주변 교통 신호수 배치시킬 것	조치완료
		착공이전 안전관리계획서, 굴토심의, GPR탐사 실시할 것	조치예정
		철거 감리 자격 및 상주 여부 확인 바람	조치완료

연번	사업장명	지적사항	비 고
11	신길5구역	변경 안전관리 계획서 확인 및 List 관리할 것	조치완료
		주민 공여 제설자채 서측도로 2EA 정도 비치할 것	조치완료
		휀스 구조 계산서상 책임기술사 확인 받을 것	조치완료
		GPR 보고서상 책임기술사 날인 확인	조치완료
		동절기 장비 자재 비치할 것	조치완료
12	신길12 구역	경사로 주민 제설자재 제공할 수 있는 부분 검토 바람	조치완료
		가시설 설계도서 책임기술사 날인 바람	조치예정
		계측보고서상 책임기술자 날인 관리하기 바람	조치예정
		착공이전 GPR탐사 실시후 보고서 제출 바람	조치예정
13	신정 2-1구역	동절기 제설 및 공사장 주변 안전관리 계획 수립할 것	조치완료
		경사지 월동 자재 확보 할 것	조치완료
		출입구 주민통행 주의 표시판 및 휀스설치 할 것	조치완료
		건설장비 관리대장 비치할 것	조치완료
		흙막이 공사 전 GPR 탐사 실시할 것	조치예정
		주민 이동 동선과 해체공사장과 불리 위한 휀스 미연결부 정리 실시 바람	조치완료
		해체공사중이므로 허가도서 및 민원일지 폐기물 List 등 작성비치 할 것	조치완료
14	영등포 1-3구역	굴토이전 계측기 설치 할 것	조치예정
		계측기 책임기술자 날인 확인 조치 바람	조치예정
		휀스부착물 도면화하여 관리할 것	조치완료
		주변 도로 균열조사 도면화 할 것	조치완료
		GPR 공동 관련 의견서 정리할 것	조치예정
		CWS 가설보강부재 검토시 건축구조 및 토질 및 기초 상호 안전성 검토 및 날인 할 것(도서)	조치예정
		출입구 동절기 결빙방지 STEEL Greating 설치 및 부직포 부설 실시할 것	조치예정
		세륜시설 오니토 처리시설 설치할 것	조치예정
15	신정 1-1구역	주민 제설자재 이용가능토록 비치하고 이용가능토록 안내표시판 설치	조치완료
		흙막이 설계도서 책임기술자 소속 증빙 서류 확인 할 것	조치완료
		굴착이전 계측기 선 설치할 것	조치완료
		휀스 부착물 조사실시(List, 도면 작성)	조치완료
		출입구 차량이동 통로상 결빙 방지 위한 부직포 포설 및 pin고정 실시	조치완료
		굴토 이전 GPR 탐사 실시하여 지하 공동유무 및 지하 지장물 Line 등 파악할 것	조치완료
16	대림3구역	동절기 안전관리 계획서 수립 요망	조치예정
		제설자재 및 장비 확보 필요	조치예정
		착공전 가시설 심의 및 지하공간안전특별법 대상여부 확인할 것	조치예정
		임시 침사조 2EA 설치 운용할 것	조치예정
		주변 보도 침하 조사 실시하고 보고서 작성 제출할 것	조치예정
		중장비 점검 일지 비치할 것	조치예정
		철거공사중이나 착공이전 주변현황 조사 실시 및 GPR탐사 실시	조치예정

연번	사업장명	지적사항	비 고
17	면목5구역	안전계획서 변경시 변경 List 관리	조치완료
		제설자재 및 장비 비치할 것	조치완료
		현장내 근로자 휴게시설 소화기 비치	조치완료
		터파기 이전 계측기 설치 할 것	조치예정
		휀스 북착물 조사 도면화 할 것	조치예정
		휀스 하부 개구부 폐함 시킬 것	조치완료
		주변도로 및 보도 침하 현황동 조사	조치완료
		GPR 지하 공동 여부 탐사 실시	조치예정
		GATE #1,2 하부 배수시설 설치하여 결빙방지	조치완료
		중랑천 E/A설치구간 퇴적층이 Silt sand 인 경우 천공시 Hole 붕괴 및 중랑천 물 유입이 우려되므로 2중관 천공 등 E/A시공상 유의할 수 있는 공법 검토 바람	조치예정
18	면목3구역	안전계획서 변경 List 작성 비치할 것	조치완료
		제설장비, 자재 비치 할 것	조치완료
		가시설 변경시 행정절차와 소속 기술사 날인 규정 엄수바람	조치완료
		굴토이전 계측기 설치	조치예정
		앵커 중랑천 영향여부 단면도 작성하여 검토 바람	조치예정
		휀스 부착물 List 도면화 실시	조치예정
		GPR 공동 탐사용 착공 이전 실시	조치예정
		Pile 기초지지 안정성 검토 실시	조치완료
19	면목1구역	안전계획서 변경 List 작성 비치할 것	조치완료
		제설자재 경사지 주민 제공 검토	조치완료
		계측보고서 책임기술사 날인	조치완료
		굴착 이전 계측기 설치 할 것	조치완료
		현장 사무실 주변 경사로 보수	조치완료
		GPR공동탐사용 재실시	조치예정
		Pile내진 검토 실시 안전여부 파악할 것	조치예정
		도서상 책임기술자 소속 여부 확인 바람	조치완료
20	거여2구역	제설자재 경사지 주민 제공 검토	조치완료
		Pile기초 내진 검토 실시 검토(토질 및 기초분야)	조치완료
		가시설 설계변경 List 작성하여 행정 절차 득할 것	조치완료
		계측보고서 책임기술사 날인	조치완료
		휀스 부착물 조사 실시하여 도면화 할 것	조치완료
		주출입구 결빙방지 배수로 설치	조치완료
		GATE #2 내부 자갈포설	조치완료
		GPR 지하공동 여부 정리 도면화	조치예정
		동절기 제설자재 설치	조치완료

[붙임2]  주요 지적사항 조치전․후 사진(시․구 합동점검)

○ 사당2구역
주출입구 차량통행로상 결빙방지 부직포 포설 필요
조치전		조치완료(침사조 보수작업 완료)
차량이동 주통로 사면내 눈등으로 동결우려 있음으로 사면보호 실시
조치전		조치완료(지하매설물도 관리)
휀스 부착물 현황조사서 작성 비치 할 것
조치전		조치완료(빗물받이 퇴적물 제거)
○ 동작1구역
구조물 철거후 임시 침사조 2EA 설치할 것

장비 점검일지 작성 비치할 것
○ 사당3구역
조치전(성당입구 통로 주민통제 Line 설치 바람)		조치후(주민통제 Line 설치)
○ 신길5구역
변경 안전관리 계획서 확인 및 List 관리할 것
조치전		조치완료
주민 공여 제설자채 서측도로 2EA 정도 비치할 것
조치전		조치완료

동절기 장비 자재 비치할 것
조치전		조치완료
○ 신길9구역
동절기 제설장비, 자재 비치
조치전		조치완료(Ramp 배수로 조성 및 인동선 확보)
○ 신길9구역
출입구 신호수 배치
조치전		조치완료
○ 영등포1-3구역
계측기 책임기술자 날인
조치전		조치완료

주변도로 균열조사 도면화 할 것
조치전		조치완료
○ 면목1구역
-굴착이전 계측기 설치 할것
조치전		조치완료
-현장사무실 주변 경사로 보수
조치전		조치완료
○ 면목5구역
현장내 근로자 휴게시설 소화기 비치
조치전		조치완료

조치전(휀스 하부 개구부 폐함시킬 것)		조치완료