건설공사장 미세먼지 비상저감 조치 추진

《 도시기반시설본부 》

□ 추진방향

○ 비산먼지 유발 공종은 공사 중지 또는 내부작업으로 전환

※ 비산먼지 유발 공종(작업) : 외부 토공 굴착, 철거, 되메움 등 미세먼지 발생 작업

○ 실내 작업․터널 내 공사 등 기타 공종은 비산먼지 발생을 최소화하여 공사 진행

【 도시기반시설본부 공사중인 현장 】

(단위 : 사업 수, ‘18.1 기준)

구 분	계	도로	공공건물	환경․수해	지하철
계	48	18	12	7	11
비산먼지 유발 공종 (외부 토공 및 철거 작업 등)	11 (23%)	5	2	-	4
기타 공종 (내부 및 터널 공사 등)	37 (77%)	13	10	7	7

※ 공사현장별 추진공정은 작업기준일에 따라 수시 변동

□ 추진실적

○ 비산먼지 유발 공종 공사는 작업 중지 : 11개 사업 23개 작업장

구 분	비산먼지 유발 사업 현장
도로공사 (5개 사업)	□ 서부간선 지하도로 공사 1공구 (2개 작업장) □ 서부간선 지하도로 공사 2공구 (3개 작업장) □ 신림～봉천터널 공사 (1개 작업장) □ 서울제물포터널 공사 (1개 작업장) □ 서초역～방배로간 도로공사 (1개 작업장)
공공건물 건축공사 (2개 사업)	□ 남부도로사업소 신축공사 (1개 작업장) □ 시민생활사 박물관 리모델링 공사 (1개 작업장)
지하철 공사 (4개 사업)	□ 신림선 민간투자사업 1공구 (3개 작업장) □ 신림선 민간투자사업 차량기지 (3개 작업장) □ 신림선 민간투자사업 3공구 (1개 작업장) □ 9호선 3단계 공사 (6개 작업장)

작성자	건설총괄부장 : 정진일☎3708-2310 기획예산과장 :안순봉☎2311 담당 : 박해진☎2317

○ 내부․터널 등 기타 현장(37개 사업)은 비산먼지 최소화하여 공사 진행

- 차량덮개 설치 운행, 세륜시설 설치 및 살수 실시 등

토사운반 차량 덮개 설치	세륜 세차	집진기 설치
지하철 9호선 923공구	올림픽대교 남단	서부간선 지하도로 1공구

○ 실외 작업자에게는 방진 마스크 지급, 휴게실 내 공기청정기 상시 가동 등 근로자 보호대책 함께 실시

마스크 지급	휴게시설 내 공기청정기 설치	비상발령 발송
서남물3차(총인)	제물포터널 2공구	신림~봉천 2공구

□ 향후 추진계획

○ 비상저감조치 발령시, 비산먼지 유발공종 공사에 대한 공사중지 원칙 적극 시행

○ 공정에 차질이 우려되는 사업은 공정관리 만회대책 등 적극 추진