별첨		의견수렴 설문(안)

안녕하십니까.

국토교통부는 국내 자동차 등록대수 증가에 대응하고 비사업용 승용자동차 등록번호 용량 부족을 해결하기 위한 ｢자동차 등록번호 용량 개선방안｣ 연구를 진행하고 있습니다.

이 조사는 상기 연구와 관련하여 현재 검토중인 자동차 등록번호체계(안) 및 자동차 번호판 디자인(안)에 대한 국민들의 의견을 파악하여 정책자료로 활용하기 위한 것입니다.

답변해주시는 모든 내용은 통계분석 목적으로만 사용되며, 개인 신상에 관련된 자료들은 절대 공개되지 않습니다.

설문에 응해주셔서 진심으로 감사드립니다.

2018년  3월

▴ 연구기관

- 한국교통안전공단 자동차안전연구원, 도로교통공단, 한국공공디자인지역지원재단

▴ 문의처

- (자동차 등록번호체계 및 번호판 개편 전반 관련) 한국교통안전공단 김희철 연구원, 031-369-0229, E-mail : khc0913@kotsa.or.kr

- (국가상징문양, 비표, 서체 등 디자인 관련) 한국공공디자인지역지원재단 이민성 본부장, 031-400-5713, E-mail : gpd@daum.net

□ 승용차 등록번호체계 개선시 고려사항

◈ 승용차 등록번호체계 개선시 가장 중요하게 고려되어야 할 사항은 다음 중 무엇이라고 생각하십니까?

① 미래에도 부족함이 없도록 등록번호 개수를 충분히 확보해야 한다.

② 주차․단속 카메라에 잘 인식되어야 한다.

③ 글자가 눈에 잘 인식되고 읽기 쉬워야 한다.

④ 번호를 기억하기 쉬워야 한다.

⑤ 번호판이 시각적으로 보기 좋아야 한다.

⑥ 기타 (직접 기재 : ____________________)

□ 승용차 등록번호 체계

◈ 다음은 승용차 등록번호체계 개편(안)에 관한 설문입니다.

①번은 좌측 숫자 앞자리에 숫자 한자리를 추가한 안이고,

②번은 기존 체계의 가운데 한글에 받침을 추가한 안입니다.

귀하는 어느 안이 마음에 더 드십니까?

① 앞자리 숫자 1개 추가

② 한글 기호에 받침 추가

구 분	① 숫자 추가	② 한글 받침 추가
등록번호 체계
실제 차량 장착사진
추가확보용량	약 2억개 * 숫자 1 추가시 약 2,200만개 확보	약 6,600만 개 * 받침 1개당 약 2,200만개 확보(ㄱ,ㄴ,ㅇ)
특징	<장점> ① 주차․단속 카메라 판독성 높음 ② 자릿수 확대로 특수번호* 부여 등 다양한 활용이 가능함 * 예) 긴급차량 전용번호(112, 119) 등 <단점> ① 글자와 숫자간 간격이 좁아 시각적으로 조밀함 ② 숫자단위 증가로 번호판 배열 조정이 필요함	<장점> ① 글자와 숫자간 간격이 넓어 시각적으로 여유로움 ② 번호단위가 현행과 동일하여 친숙함 <단점> ① 글자가 복잡하여 주차․단속 카메라 판독성 낮음 ② 글자 어감 호불호가 상이하여 사용가능한 글자 수가 제한적 * 예) ‘곡’, ‘돈’, ‘잔’, ‘망’ 등

□ 국가상징문양 및 비표

◈ 다음은 승용차 번호판에 국가상징문양 등을 추가하는 사항에 대한 설문입니다.

①번은 현행 번호판(페인트칠 방식)을 그대로 사용하는 안이고,

②번은 반사필름을 부착하여 국가상징문양, 위․변조방지용 비표를 추가하는 안입니다.

귀하는 어느 번호판이 마음에 더 드십니까?

① 현행 방식                          ☞ 5번으로 이동

② 상징문양 및 비표를 추가하는 방식  ☞ 4번으로 이동

※ ②의 상징문양, 비표 및 바탕문양 등은 향후 다소 변경될 수 있음

구 분	① 현행	② 상징문양 및 비표 추가
번호판 디자인
특징	<장점> ① 번호판 가격 현행과 동일 ② 여백이 많아 여유로움 <단점> ① 디자인 및 기능적 요소*의 도입이 곤란함 * 우측 장점의 ①,② 항목 ② 야간 시인성이 상대적으로 떨어짐	<장점> ① 국가상징문양, 비표 등 디자인 및 기능적 요소의 도입이 가능함 [상세버튼] ② 야간 빛 반사율이 현행보다 다소 높아져 야간 시인성이 향상됨 <단점> ① 반사필름 등이 부착되어 번호판 발급비용이 상승함 * 현행 서울지역 약 8천원에서 도입초기 약 1.5배~2배 상승 예상 ② 여백이 적어 복잡하게 느껴짐

□ 번호판 서체

◈ 다음은 번호판에 상징문양 및 비표를 도입할 경우 적용될 서체에 관한 설문입니다.

①번은 현행 번호판의 서체를 그대로 유지하는 안이고,

②번은 판독력 향상 등을 위해 서체의 굵기․간격․각도 등을 약간 변형한 안입니다.

귀하는 어느 안을 선호하십니까?

① 현행 서체               ② 변형 서체

구 분	① 현행 서체	② 변형 서체
서체
번호판 디자인
특징	<장점> ① 기존 번호판의 서체로서 친숙함 ② 오랫동안 사용한 검증된 서체임 <단점> ① 기능적 요소*의 도입이 곤란 * 우측 장점의 ① 항목	<장점> ① 글자 위․아래 일부분만으로 글자 전체를 유추할 수 있어 판독력이 향상됨 [상세버튼] ☞ ② 글자 굵기가 굵어 원거리 시인성이 향상됨 <단점> ① 현재 운행 중인 차량번호판의 서체와 다름

※ 참고 : 서체 비교표