교통안전시설 심의결과 및 의견 ('19년 제7차)

□ 대 상 : 총 10개소(40건)

연번	경찰서	장 소	심 의 사 항	심의결과	심의의견	원인자
1	영등포	영등포구 영등포로 영등포시장교차로	1.교통섬(2개소)폐지 및 횡단보도 위치조정	가결		서울시 보행정책과
			2.고원식횡단보도 신설(사괴석 포장 포함)
			3.신호기(차/보) 이설 및 신설
			4.교통안전표지 및 노면표시 설치
2	영등포	영등포구 대림2동 1101-7 (대림2교 주변)	1.횡단보도신설	가결	- 보도신설구간 보도유효폭 확대 및 보행자용방호울타리 설치 필요
			2.신호기(보) 신설
			3.노면표시 설치 등(보도확장 병행)
3	금 천	금천구 독산동 1007-19 (독산더타워 주상복합 신축)	1.횡단보도 이설 및 신설, 차로재구획	가결		유복건설 사장
			2.유턴 신설
			3.중앙선 절선 및 일방통행 해제
			4.신호기(차/보) 신설
			5.교통안전표지 및 노면표시 설치 등 ※보행자방호울타리 병행설치
4	노 원	노원구 상계동 85-33번지 (상계4구역 재개발)	1.횡단보도 신·이설	가결		상계4구역 주택재개발정비사업조합
			2.교통신호기(차/보) 신·이설
			3.차로재구획
			4.교차로 신설
			5.교통안전표지 및 노면표시 개선
5	노 원	노원구 공릉동 39-40	1.횡단보도 신·이설	가결	- 신호·과속 다기능 카메라 반드시 설치할 것(2대)	노원구청 미래도시과
			2.교통신호기(차/보) 신·이설
			3.차로재구획
			4.교통안전표지 및 노면표시 개선 ※ 신호과속카메라 설치

연번	경찰서	장 소	심 의 사 항	경찰서		원인자
6	서 부	은평구 응암동 411-8 주변 (응암제10구역주택재개발정비사업)	1.신호기(차/보/경) 신·이설	가결	- 무인단속카메라 반드시 설치하여 안전확보	응암제10 재개발조합
			2.횡단보도 신·이설
			3.차로운영 개선
			4.교통안전표지 및 노면표시 개선
7	관 악	관악구 남부순환로 1768-1 앞 (관악전화국교차로)	1.교차로 신설	가결		서울시 교통운영과
			2.횡단보도 이설
			3.신호기(차/보) 신·이설
			4.교통안전표지 및 노면표시 개선
8	동대문	동대문구 휘경2동 빗물펌프장 교차로	1.유턴차로 신설 및 차로재구획	가결	- 남북방향 신호·과속카메라 신설 필요 - 유턴구역선 길이 회전반경 고려 축소 고려할 것 - 유턴허용구간 명확히 할 것(시선유도봉으로 금지구간 설정)	서울시 교통운영과
			2.신호기 변경(3색→4색)
			3.교통안전표지 및 노면표시 개선
9	동대문	동대문구 전농동 배봉초교 앞 보도육교	1.횡단보도 신설(임시)	가결	- 무인단속카메라 설치 검토 필요(50km/h)	동대문구청 도로과
			2.신호기(차/보) 신설
			3.교통안전표지 및 노면표시 개선
			4.육교재설치 후 원상복구 ※ 임시 횡단보도 등
10	강 동	강동구 고덕동 217번지 일원(고덕주공2단지 아파트 재건축정비사업)	1.횡단보도 신설 및 이설	가결		고덕주공2 단지아파트 재건축정비사업조합
			2.도로확장에 따른 차로재구획
			3.신호기(차/보/경) 신설 및 이설
			4.교통안전표지 및 노면표시 개선