서울형 공공자전거 따릉이 제작 구매설명서

□ 건    명 : 서울형 공공자전거 따릉이 제작구매

□ 주요규격

구분	한글명	상 세 규 격
1	프레임(차체)	24인치, 알루미늄 프레임, 2.2T이상
2	타이어&튜브	켄다 24x1.75, 전기자전거용, 블랙컬러, 튜브 두께 1.2T( 동등 이상 제품 가능)
3	스포크(바퀴살)	스포크 : 스테인리스 / 니플 : 브라스 니플
4	체인	KMC, 녹방지용 체인(동등 이상 제품 가능)
5	핸들바	스테인리스 라이져바
6	핸들스템	220L, EX : 40 / 탑 : 알루미늄 블랙 / 스템 : 알루미늄 블랙
7	안장	시티용, 올블랙,8단조정
8	시트포스트	%27.2x350L, 알루미늄 블랙, 도난방지용
9	시트클램프	%31.8, 알루미늄
10	스탠드	24인치용 센터 스틸 스탠드
11	바구니	스틸(CP도금) + PVC 회색코팅
12	흙받이(앞/뒤)	24인치용 알루미늄

□ 구매수량 : 공공자전거 2,310대

□ 소요예산 : 팔억일천삼백일십이만원정(￦813,120,000)

□ 발주방법 : 제한경쟁입찰

- 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격 등록규정에 의하여 자전거(G2B분류번호 251615)를

제조 또는 공급물품으로 등록한 업체로서 최근 10년간 자전거를 단일건으로 690대

이상 제작하여 납품한 실적이 있는 업체

□ 납품기한 : 계약일로부터 90일간

□ 하자기간 : 검사를 완료한 날로부터 1년(자전거 자체결함 발생시 무상교환)