9호선 2단계 개통대비 궤도분야 점검표

□ 궤도분야

○ 사전점검(궤도시설물)

구분	시설물	점 검 항 목	점 검 결 과	비고
궤 도 시설물 (본선)	콘크리트 도상 (LVT, 60Kg)	시공상태(궤간, 수평, 면·줄맞춤 등) 적정 여부	시공상태(궤간, 수평, 면·줄맞춤 등) 적정
		도상 배수처리 상태 적정 여부	도상 배수처리상태 적정
		궤도재료(침목, 체결구 등)상태 적정 여부	궤도재료(침목, 체결구 등)상태 적정
	분기부 (탄성, 60Kg)	시공상태(궤간, 수평, 면·줄맞춤 등) 적정 여부	분기부 시공상태 적정
		분기기 재료상태 적정 여부	분기기 재료상태 적정
	기타	각종 제표설치 적정 여부	각종 제표설치 적정하나 속도제한표 2개소 수정 필요 ※ 11월중 조치예정
		차막이 설치상태 적정 여부	차막이 설치상태 적정
		기타 시설물 상태 적정 여부	기타 시설물 상태 적정

2014.  10.  28

점검자 : 도시철도국 도시철도토목부 업무담당   임 준 호

서울메트로 9호선2단계운영사업소 차장  이 의 병

○ 시설물검증시험(철도종합시험운행 시행지침 점검항목)

가. 선로구조물(궤도/노반/교량/터널/역시설 등)
시험항목	시험내용	시험(점검) 결과	비고
궤도검증 시험	○ 궤도선형검측 - 궤간, 수평, 고저, 방향 등 검측	도상콘크리트타설 후 검측결과 양호	(공종별시험)
	○ 레일탐상 - 레일결함 검측	레일용접부 검사시 시행한 외관검사, 침투탐상검사, 초음파탐상검사, 경도시험검사결과 양호	(공종별시험)
	○ 궤도육안점검 - 차량에 의한 증속시험 전 점검	궤도 육안점검결과 양호	(사전점검)
	○ 취약구간 궤도검증시험 - 윤중․횡압 - 레일응력 - 레일변위(연직변위/횡변위) - 침목변위(연직변위)	운영기관(서울메트로) 궤도검증시험 실시 계획에 따라 시험결과 데이터 활용	(시설물검증시험)

2014.  10.  28

점검자 : 도시철도국 도시철도토목부 업무담당   임 준 호

서울메트로 9호선2단계운영사업소 차장  이 의 병