〔붙임 2〕

9호선 2단계 개통대비 분야별 Check List

1. 토목, 건축분야

구 분	점 검 항 목	비 고
토목	- 정거장 본체구조물 시공 상태 여부 - 지상부 도로복구 평탄성 및 침하 여부 - 콘크리트 구조물의 균열, 누수 및 재료분리 발생 여부 - 공사장 주변 배수시설 적정성 여부 - 교통 및 통행 안전시설 설치 여부 - 향후 공정계획 적정성 여부
건축	- 정거장 출입구, 케노피 및 환기구 시공 적정성 여부 - 정거장 천정, 벽체판넬, 바닥판석 등 내장공사 시공 여부 - 화장실 마감, 편의시설 등 시민시용시설 상태 여부 - 안내사인몰 등 주변 안내시설 계획 및 설치 여부 - 노약자 및 장애인 등 편의시설 설치 여부 - 외부 출입구 우수유입 방지시설 설치 여부 - 유사시 피난 등 대피시설 설치 및 계획수립 여부

2. 전기, 기계분야

구 분	점 검 항 목	비고
1. 전기	- 개통 일정에 따른 장비 시운전 등 적정 추진 여부 · 전기 사용전 검사 등 각종 검사·시험의 적정성 · 각 기능실 전력공급 및 각종 장비 설치의 적정성 - 케이블, 케이블 트레이, 전선관 등 적정 설치 여부 - 변압기, 수배전반, 접지 등 각종 설비의 적정 설치 여부 - 조명 등기구 설치 상태 및 적정 조도 확보 여부 - 각종 소방설비 설치 및 성능, 연동 시험 적정 여부 · 속보설비, 비상벨설비, 유도등, 청각경보기 등
2. 송변전	- 수전선로 및 연락 송배전선로 설치 상태, 경과지 굴착 복구 포장 상태 - 케이블, 케이블트레이, 접지 등 적정 설치 여부 - 변압기, 정류기, 수배전반 등의 진동, 소음, 온도상승 여부
3. 전차선	- 전차선 및 지지물 설치상태의 적정성 - 전차선로 편위 및 높이 조정상태 등 적정 여부
4. 신호	- 선로전환기 식별번호 및 정, 반위 방향 표시 명판 부착 여부 - 전원케이블과 신호케이블 계통별 분리 정돈 여부 - 신호분야 시험, 시운전 결과 장애발생 여부 - 신호장비 기능 시험 완료 및 정상 작동 여부
5. 통신․AFC	- 전송설비 적정 여부(광케이블, 타시스템 인터페이스, 고장정보시스템 등) - 열차무선시스템, 전화, 인터폰 통화·연동 등 성능 적정 여부 - 화상전송 시스템의 각종 연동, 성능, 화질 등 설치기준 적정 여부 - 열차운행정보 등 각종 정보 적정 표출 및 행선안내 기능 적정여부 - 각종 안내표시기의 승객동선을 고려한 적정 위치 설치 여부 - 원격방송, 화재시 비상방송 시험, 자동화재탐지 연동시험 등 - 역무자동화 설비 등 적정 설치 여부
6. 기 계	- 공조기계실 장비 및 닥트․배관설치 상태 여부 급․배기구 콘크리트 풍도내 청소여부(본선송풍기 포함) 급․배기구에 빗물유도 배수구 및 방수턱 설치여부( 〃 ) 화장실 위생기구 설치 상태여부 대합실, 승강장 닥트 취출구 설치 상태 여부 STS관, 동관 행거 및 플렌지 부위는 절연용 자재 시공여부 정화조 지상부 통기관은 미관과 민원을 고려하여 위치 선정여부 옥내소화전함의 벽체 마감보다 지나치게 돌출된 개소여부 집수정 배수펌프 및 그레이팅 설치 및 청소여부 본선송풍기 설치상태 및 유지관리 용이성 등 적정여부 승강설비(엘리베이터, 에스컬레이터) 설치 상태여부 스크린도어 설치 상태여부