숙련도시험 표준시료 측정결과표

사업소명 : 영등포아리수정수센터

※ 100배 희석한 시료의 맛·냄새 분석 결과임.

시료번호	시험일	측정결과 (ng/L)				분석방법	분석장비
		2-MIB		지오스민
		저농도	고농도	저농도	고농도
A-2(저농도) B-2(고농도)	’14. 7. 3	14.8	225	15.5	223	SPME (외부표준법)	GC/MS

분석요원 인적사항

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	분석경험 년 수	수질분석 담당기간
2-MIB, 지오스민	장현성	공업연구사	12년	12년
	홍원해	공업연구사	3년	3년