문서번호	정수시설과-1730
결재일자	2015.5.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
협조	정수과장
	주무관

2정수장 전염소 주입설비 정비 계획

2015. 5.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

2정수장 전염소 주입설비 정비 계획

2정수장 전염소 주입설비의 노후된 부분을 신속히 정비하여 안정된 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 현 황

○ 위    치 : 2정수장 도수관로 전염소 주입용 맨홀(지하2층)

○ 설비현황 : 도수관로(Ø2200)의 디퓨져 연결부분이 부식되어 염소가스 누출 및

배관누수가 우려 됨.

2정수장 도수관로 전염소 주입설비 (2개소)

□ 정비계획

○ 도수관로 내부에 전염소 주입 디퓨져 관이 삽입되어 있는 구조로 단수가 수반되므로 긴급성을 감안 5월중으로 단수계획 수립(정수과) 후 관련 설비를 정비코자 함.    - 주요 정비내용 : 디퓨져 2개소 및 밸브 2개소 교체

□ 발주방법

○ 계약방법 : 소액으로 긴급복구업체인 대원E.N.G와 수의계약

○ 소요예산 : 약 10,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

□ 전염소 주입설비 위치도