작 업 지 시 서

□ 작업지시 내역
연번	작 업 명 ( 위 치 )	공 종	단위	규 격	수 량	작업방법		작업조건		비 고
						인력	기계	주간	야간
1	여의도공원 ∙ 괴물조형물 조명(등주 1본, 투광기 1개) ∙ 물빛광장 등기구교체(7개소)	등기구교체	개	250W	7	○		○
		투광등설치	개	1등용	1	○		○
		등주건주(기계)	본	크레인트럭 7.5M	1		○	○
		터파기(인력)	㎥	보통토사 0~1M	10	○		○
		되메우기(인력)	㎥	토사	10	○		○
		접지시설	조	등주(14*1)	1	○		○
		보안등기초설치	개	400*800*1000	1	○		○
		전선관배관	M	FEP 36㎟	10	○		○
		케이블배선	M	CV 6㎟ * 1C*2L	18	○		○
		접지선배선	M	GV 6㎟	18	○		○

□ 지 시 번 호	제2015-2호
□ 공 사 명	‘15년 한강공원조명시설유지보수공사(연간단가)
□ 작업지시일	2015. 04. 17.
□ 작 업 기 간	2015. 04. 17 ~ 2015. 5. 20
□ 계약상대자	㈜인성이엔씨 대표 김규만
□ 내 용	아래와 같이 한강공원내 공원등 설치 및 보수( 공원등 보수 및 설치 등) 작업을 지시하오니 기한내 작업을 완료하고 작업 전ㆍ후사진을 첨부하여 완료보고서를 제출 하시길 바랍니다.

□ 작업지시 내역
연번	작 업 명 ( 위 치 )	공 종	단위	규 격	수 량	작업방법		작업조건		비 고
						인력	기계	주간	야간
2	광나루공원 ∙ 모형비행장 등기구설치(1개) ∙ 태양광조명등 전원공사 ∙성내천합류점 교량하부 투광기설치1개 ∙(잠실대교~잠실철교)올림픽대로하부	등기구설치	개	100W	2	○		○
		투광기설치	개	1등용	1	○		○
		금속가요전선과배관	M	비닐,28C,방수	6	○		○
		강제전선과배관	M	28C 아연도	6	○		○
		전선관배관	M	FEP 36㎟	200	○		○
		케이블배선	M	CV 6㎟ * 1C*4L	228	○		○
		케이블배선	M	CV 6㎟ * 1C*2L	38	○		○
		접지선배선	M	GV 6㎟	266	○		○
		터파기(인력)	㎥	보통토사 0~1M	200	○		○
		되메우기(인력)	㎥	토사	200	○		○
		아스콘절단	m	인력	20	○		○
		아스콘포장	a	인력	0.1	○		○
		콘크리트절단	m	인력	20	○		○
		콘크리트포장	a	인력	0.1	○		○

3	난지공원 ∙ 인라인장 등주설치(3본) ∙자전거체험장 등기구교체1개소	등주건주(기계)	본	크레인트럭 8m	5		○	○
		등주재사용철거(기계)	본	크레인트럭 8m	2		○	○
		터파기(인력)	㎥	보통토사 0~1M	120	○		○
		되메우기(인력)	㎥	토사	120	○		○
		접지시설	조	등주(14*1)	3	○		○
		보안등기초설치	조	400*800*1000	3	○		○
		전선관배관	M	FEP 36㎟	120	○		○
		케이블배선	M	CV 6㎟ * 1C*2L	152	○		○
		접지선배선	M	GV 6㎟	152	○		○
		등기구교체	개	250W	1	○		○

□ 작업지시 내역
연번	작 업 명 ( 위 치 )	공 종	단위	규 격	수 량	작업방법		작업조건		비 고
						인력	기계	주간	야간
4	뚝섬공원 ∙강변나들목등기 구설치(4개) 및부점등 ∙ 암벽등반장 등기구교체2개소 부점3개교체 ∙X게임장 투광등기구 12개설치	등기구교체	개	100W	4	○		○
		램프교체	개	5~12m	8	○		○
		안정기교체	개	5~12m	8	○		○
		투광등기구설치	개	1등용	12	○		○
5	이촌공원 ∙잠수교북단 댄스동아리연습장	투광등기구설치	개	1등용	3	○		○

6	암사 자전거길 ∙ 관로 노출구간	터파기(인력)	㎥	보통토사 0~1M	35	○		○
		되메우기(인력)	㎥	토사	35	○		○
		아스콘절단	m	인력	10	○		○
		아스콘포장	a	인력	0.05	○		○
		콘크리트절단	m	인력	10	○		○
		콘크리트포장	a	인력	0.05	○		○
		전선관배관	M	FEP 36㎟	35	○		○
		케이블배선	M	CV10㎟ * 1C*4L	43	○		○
		접지선배선	M	GV 10㎟	43	○		○

□ 작업시 주의사항

※ 작업 착공전 작업계획을 감독관에게 사전 통보후 작업을 진행하고 작업완료 후 결과를 통보할것

※ 작업 착공전 해당 공원안내센터에 작업일정 및 작업내용을 공지할 것

※ 공사시 반드시 공사안내간판을 설치하여 공원이용 시민들에게 불편이 없도록 공사를 시행할 것

한강사업본부 기전설비1과