결재일자	2015.03.30.

★담당자	2팀장	센터장			결재
		03/30
협 조

위험 예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	사무실
42
119안전센터명	센터장		서 기	대 원
중화119안전센터	소방위 김형안		소방장 김량호	소방위 추영철 소방장 김성주 소방장 임홍기 소방사 송희수 소방장 정경래

⑴ 현상파악 (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	◎	고압으로 인해 수관 연결부위가 분리될 위험이 있다.
2	◎	고압으로 수관이 팽창하여 터질 위험이 있다.
3	◎	수관이 분리되거나 이탈할 경우 행인과 대원들이 다칠 위험이 있다.

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	고압으로 인해 수관 연결부위가 분리될 위험이 있다.	1. 물 공급 시 펌프차의 압력을 적정하게 유지한다	※	◦ 적정압력 유지
		2. 수관 결합 시 작업 도중 분리되지 않도록 완전히 결합한다.	※
2	고압으로 수관이 팽창하여 터질 위험이 있다.	1. 펌프차의 송수압력을 적정하게 유지한다.	※	◦ 이상이 있는 수관 사용 금지
		2. 오래되거나 훼손된 수관은 사용하지 않는다.	※
3	수관이 분리되거나 이탈할 경우 행인과 대원들이 다칠 위험이 있다.	현장활동 대원들은 개인안전장구를 철저히 착용한다.	※	◦ 개인안전장구 착용 및 현장활동 주변 통제
		2. 현장활동 주변 행인 등의 출입을 통제한다.	※

(주) 표 중에서 ⑴～⑷는 훈련의 단계(라운드)를 나타낸다

□ 훈련사진

중화2팀(2015. 3. 30.)	중화2팀(2015. 3. 30.)