[별지 제2호서식] (개정 2010.12.2)

공 사 설 명 서(제7조제1항 관련)

공 사 명

까치산배수지 건설공사

요청기관

서울아리수본부

공사위치

서울특별시 동작구 사당동 산32-81

공사기간

2025.1. ~ 2026.12.

요청구분

설계심의

용역기간

2019.5.28. ~ 2020.11.30.

공사금액

총공사비 12,894백만원

용역금액

금 316,690천원

용역수행자

㈜삼안, ㈜유신

사업구분

공개경쟁입찰

○ 공사개요

- 위    치: 서울특별시 동작구 사당동 산32-81외 1

- 주 용 도: 배수지(구조물)

- 부지면적: 5,221㎡

- 시설물개요

구 분	시 설 물	시 설 개 요	비 고
토목	배수지	5,000㎥ (B10.0m×L50.5m×H5.0m × 2지)
	송수관로	D400~D500㎜, L=1,280.6m
	배수관로	D400~D600㎜, L=1,580.2m
	부대공	1식
건축	배수지점검동(배관 및 전기실) 등 1식
기계	배수지 유·출입 밸브 등 1식
전기·계측	수·배전반, 감시시설 등 1식
조경	수목이식계획 등 1식

○ 첨부 서류

1. 기본설계도면, 각종 계산서 및 시방서 각 1부.

2. 설계설명서 1부.

3. 지질조사보고서 및 측량보고서 각 1부.

4. 기본설계 V.E 결과 보고서 1부.

※ 분야별(토목, 건축, 기계, 전기 등) 관련 설계도 작성
책임기술자의 명단(현상설계공모에 따른 경우 해당 심사위원 포함)을 별도로 첨부한다.

210mm×297mm〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕