제방관련 마중물사업 담당 부서 간 회의 결과

송정도시재생현장지원센터 21.05.04

□ 추진개요

○ 일시: 2021. 5. 04. (화) 14:00

○ 장소: 송정도시재생현장지원센터 1층

○ 참석자: 9명

- 성동구청 : 재생정책팀장 외 1인,  재생시설팀장 외 1인, 치수과 담당 주무관

- 송정도시재생지원센터 : 사무국장 외 3명

○ 진행내용

- 송정제방 관련 사업 각 부서별 추진 과정 공유

하천점용허가와 관련한 필수 준비사항 논의

- 주민의견수렴 워크숍 결과 수용에 대한 가능여부 판단

- 추후 논의사항 및 일정 공유

□ 주요 내용

1) 하천 점용허가를 받으려면 설계와 병행해서 수리검토용역 추진 필수

-기본 설계 과정에서 수리검토 통과를 위한 설계 조율이 필요

-하천과 인접한 경사면 쪽은 점용허가 받기 어려울 것임

*수리검토(하천 옆 제방에 시설물 설치가 제방안전 및 범람 시 지장이 있는지 검토하는 일)

2) 각 시설들에 대한 정확한 위치 지정이 우선

-어린이상상마당(공원녹지과) 분산배치 시안 및 가능성 여부 확인 해볼 필요가 있음

-세대공감 플랫폼 설계 발주를 위해서는 필요면적, 용도, 위치가 확정되어야 함

-위치 및 배치에 따라 차집관로의 영향을 받을 수 있기 때문에 재생시설팀에서 차집관로 도면 등을 확인해 설치 가능여부 판단

3) 시설 배치 및 용도 관련

-세대공감플랫폼은 차집관로의 매설 위치에 따라 배치 및 위치변경이 필요할 수도 있음

-가설건축물은 용도변경이 어렵고 가구 및 기자재 등의 예산이 포함되어 있어 용도 확정 후 설계 발주가 되어야 함

-차집관로 상황과 세대공감플랫폼의 위치에 따라 경사형진입로의 형태 및 위치 확정될 수 있음

□ 회의 사진

□ 향후 계획

○ 5월 2주차 공원녹지과와 함께 2차 논의 예정

- 어린이 상상마당의 분산배치 및 위치 이동 등 변경 가능성 확인

- 세대공감 플랫폼, 소규모쉼터, 경사형진입로 위치에 대한 논의

○ 4개 사업별 기본 설계 추진 일정 공유

- 각 사업별 추진 일정공유를 통해 통합적 수리검토용역 추진 시기 검토