2019년 기술분야 사고ㆍ장애조사 관리카드 목록

연번	관리번호	호선	발생일	발생 개요	분야 (담당자)	사고 조사	이행 여부
1	2019-20	7호선	03-14(목) 19:22	○7호선 수락산~도봉산역 열차 탈선 -제7300호열차(717편성)가 수락산 출발후 터널내 열차탈선	기타 (한원희)	항철위 조사 완료	진행중

관리번호	2019-20	담당자	한원희	처리결과	진행중

구 분	철도교통사고
조사건명	7호선 수락산~도봉산 열차 탈선
발 생 일	2019. 03. 14.(목) 19:22경	관련근거	안전조사처-4108(2020.11.19.)
발생개요	7호선 수락산~도봉산역 제7003열차(717편성) 터널내 열차 탈선
관련분야	분야 1 : 궤도 분야 2 : 승무 분야 3 : 차량	관련부서	분야 1 : 궤도처 분야 2 : 승무운영처 분야 3 : 차량운영처

대책		조치사항	결과
[궤도처] ①시인성 확보를 위한 완화곡선부 형광도색 ②완화곡선부 탈선방지 가드레일 설치 검토		[궤도처] ①시인성 확보를 위한 완화곡선부 형광도색 완료(11개소) ②완화곡선부 탈선방지 가드레일 설치 완료 (유사구간 5개소) 1. 항공·철도조사위원회 사무국-893(2020.04.06.) 서울7호선 수락산역~도봉산역간 전동열차 탈선사고 의견청취 2. 안전조사처-1320(2020..4.16.) 7호선 수락산역~도봉산역간 전동열차 탈선사고 검토의견 송부 3. 항공·철도조사위원회 사무국-2273(2020.09.15.) 서울7호선 수락산역~도봉산역간 전동열차 탈선사고 의견청취 4. 항철위 철도사고 안전권고 통보 및 조치결과(계획) 제출 요청 ※관련근거: 안전조사처-4108(2020.11.19.)	완료 완료
[승무운영처] ①완화곡선부 급가속 및 급감속 지양 ②기관사 주의 운전 및 특별교육 시행		[승무운영처] ①R300이하 지점 및 사고지점의 완화 곡선부 급가속 및 급감속 지양 ②운전주의개소 추가 지정 ③기관사 주의 운전 및 특별교육 시행	완료
[차량운영처] ①차륜거칠기 기준 마련 ②1차 현수장치 관리강화		[차량운영처] ①1~8호선 차륜삭정에 따른 표면거칠기관리 시행 (차륜삭정시 이송속도 0.4~0.8mm/rev 유지) ②7호선(1차분) 1차 현수장치교체 시행 (2개편성128개 교체 / 4년검사 도래시)	완료 진행중
이행 여부
기 타 장기대책 / 이행지연	장기대책 : 7호선(1차분) 전동차 4년검사 도래시 1차 현수장치 교체 시행중 항철위 안전권고 사항에 대한 추진계획 수립 완료

관리번호	2019-20	담당자	한원희	처리결과	진행중

구 분	철도교통사고(항공·철도조사위원회 안전권고 6건)
조사건명	7호선 수락산~도봉산 열차 탈선
발 생 일	2019. 03. 14.(목) 19:22경	관련근거	안전조사처-4108(2020.11.19.)
발생개요	7호선 수락산~도봉산역 제7003열차(717편성) 터널내 열차 탈선
관련분야	분야 1 : 차량 분야 2 : 차량 분야 3 : 궤도 분야 4 :	관련부서	분야 1 : 차량운영처, 차량정비처 분야 2 : 차량품질관리센터 분야 3 : 궤도처, 궤도1,2사업소 분야 4 :

대책		조치사항	결과
[차량운영처, 차량정비처, 차량품질관리센터] 항공·철도조사위원회 안전권고 4.1.1 레일의 마모상태와 노후차량의 1차, 2차 현수장치 강성증가가 주행안전성에 미치는 영향을 이론 및 해석적으로 평가하여 향후 도입되는 신규 차량에 대해서는 1차, 2차 현수장치의 기능확보를 위한 유지보수 기준을 마련하여 관리할 것 4.1.2 차륜삭정 시 작업자가 작업결과를 지준치와 비교할 수 있도록 차륜플랜지 거칠기의 기준치를 정하고 표준 템플릿(거칠기를 활용하도록 관련 규정에 반영하여 관리할 것 4.1.3 체계적인 유지관리를 위해 향후 도입되는 신규 차량에 대해서는 정지윤중비에 대한 관리기준을 마련하고 측정설비를 구비하여 정지윤중비 관리가 이루어 질 수 있도록 할 것 ※ 윤중측정 장치 설치사례: 한국철도공사 시흥차량사업소(2019.12)		[차량운영처, 차량정비처, 차량품질관리센터] 4.1.1 기존(구형) 전동차의 1, 2차 현수장치는 내구연한 설정으로 교체 중 신규차량의 경우 1, 2차 현수장치의 기능 확보를 위한 유지보수 기준 마련 예정 4.1.2 표준 탬플릿(거칠기 샘플 게이지) 또는 측정기 구매 및 관련규정 반영예정 4.1.3 철도안전법 윤중비 산출방법 및 전동차 윤중측정설비 도입여부 검토 예정 윤중비를 초과하는 경우 후속 조치내역 파악 등	진행중
[궤도처, 궤도1,2사업소] 항공·철도조사위원회 안전권고 4.1.4 레일 마모에 따른 궤간 확대와 레일 형상변화가 열차 주행안전성에 미치는 영향을 이론 및 해석적으로 평가하여 『선로정비규정』을 재정립하여 기준내로 관리할 것 4.1.5 레일마모 진행 형태에 따라 레일 바꿔놓기 또는 돌려놓기 기준을 『선로정비규정』에 정량적으로 정하여 관리할 것 4.1.6 선로 도보순회 점검 시 레일의 이상마모와 훼손이 있는 휴대용 측정기를 활용하여 정량적으로 기록·보고 하도록 『선로검사내규』을 개정하고 적시성 있는 보수를 시행할 것		[궤도처, 궤도1,2사업소] 4.1.4 ‘열차 주행안전성에 미치는 영향’에 대한 용역 추진 계획 수립 용역 결과에 따른 선로정비규정 재정비 시행 4.1.5 레일마모 진행 형태에 따른 레일 바꿔놓기 및 돌려놓기 기준 마련 레일 바꿔놓기 및 돌려놓기 기준 사규 반영-「선로정비규정」개정 시행 4.1.6 선로 점검 시 휴대용 마모측정기를 이용한 레일마모 측정 및 기록 기준 마련 선로 레일마모 측정 및 기록 기준 사규 반영-「선로정비규정」개정 시행	완료 진행중 진행중
이행 여부	항철위 안전권고 사항에 대한 추진계획 수립 완료
기 타 장기대책 / 이행지연