위험물 점검 리스트

(사업명 :             )                             점검일시 :  2023.    .    .

점검항목		점검결과
		양호	불량	비 고
위험물질의 사용 점검
공통사항	◦ 위험물에 해당 사업명 및 사업자 표기
	◦ 섞음등 사용 시설인 철재 그롯 비치 여부
	◦ 작업시 화기 엄금 (라이터 및 담배 금지)
	◦ 작업시 방화구획내이며 인근 소화기 배치
안전교육	◦ 사용전 안전교육 실시
현장 작업시	◦ 안전표지를 부착 하였는지(화기엄금 등)
안전보호구	◦ 안전보호구 (안경 및 장갑등) 착용
철수 및 일일 작업 완료시 점검
◦ 위험물의 수거 및 위험물 보관함에 보관 관리 여부
◦ MSDS에 대한 취급 관리가 되고 있었는지 여부
◦ 작업장의 정리, 정돈, 청소 상태 실시 여부
종 합 의 견
◦

점검자 :            해당사업     감독자                성명           (인)

확인자 :                     안전관리자                성명           (인)