	아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!

사업참여 신청 공고

서울특별시 남부수도사업소에서 관리하는 배수지의 보수, 보강공사(내부방식 공사)에 적용될 공법 선정을 위해 사업참여 신청 관련 내용을 아래와 같이 공고합니다.

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 낙성대배수지(1지) 내부 방식공사

나. 사업기간 : 착공일로부터 347일.

다. 공법적용 추정공사비 : 681백만원 (도막계열 : 227백만원, 패널계열 : 454백만원)

註) 사급자재일 경우

☞ 상기 금액은 직접공사비 기준이고, 낙찰률 미포함 금액이며, 구조물 보수보강 비용은 별도임

註) 관급자재일 경우

☞ 조달청 제3자 단가계약 체결한 경우 예산 범위 내 제시하고, 구조물 보수보강 비용은 별도임

(납부 조건이 설치도인 경우 안전관리비 등 모든 제비율을 포함하며, 계약 전 증빙자료 제출)

라. 공사 적용대상 공법의 계열

부위별	계열	내부방식 면적(㎡)	비 고
천 장	도막	2,027	도막 : 4,923㎡ 패널 : 3,786㎡
도류벽	도막	1,485
기 둥	도막	1,411
벽 체	패널	1,351
바 닥	패널	2,435
계		8,709

※ 사업참여 신청 시 제출한 표준공사비 제안서의 초기공사비(직접공사비)가 계열별 총 사업비를 초과할 경우, 공법선정위원회(2차평가) 심사대상에서 제외한다.

마. 하자보증기간 : 준공일로부터 7년

바. 사업참여 신청서 및 평가자료 제출기간, 제출장소

1) 제출기간 : 2023. 3. 21.(화요일) ~ 2023. 3. 30.(목요일)  근무시간(9:00~18:00) 내

2) 제출장소 : 서울특별시 상수도사업본부 남부수도사업소 급수운영과(급수관리팀)

사. 공법심의위원회 개최일 및 장소

1) 일  시 : 2023. 4. 13.(목요일)  14:00 [예정]

※ 공법선정위원회 개최 일자는 발주청 사정(코로나19 등)에 따라 변경될 수 있음

2) 장  소 : 서울특별시 상수도사업본부 남부수도사업소 2층 회의실

3) 위  원 : 7명(전원 외부위원)

※ 위원 선정방법은 평가대상 업체의 대표(대리인은 위임장 지참시 1명 가능) 입회하에 당일

오전에 확정하며, 입회가 의무사항은 아님

아. 발표시간 : 업체당 15분 이내(평가대상 업체 수에 따라 추후 결정)

2. 사업참여 신청자격

가. 「서울특별시 상수도 시설물 내부방식 공법 선정 세부평가 및 운영기준(개정)」 상의 평가자료

제출이 가능한 모든 자(서울특별시 상수도사업본부 홈페이지 참고)

나. 가격제안서 제출 마감일까지 서울특별시 건설알림이(https://cis.seoul.go.kr) 정보공유>특정제품(공법)에 공법 등록을 필한 자

3. 제출서류

가. 사업 참여 신청서

나. 사업자 등록증

다. 업무정지 및 제재현황 확인서

라. 신기술(특허) 사용 협약서

마. 신기술 및 특허

1) 신기술 인증서(견적제출일 기준 특허 소유 또는 전용실시권 현황)

2) 특허 인증서(특허등록원부, 등록특허 공보)

바. 하자보증기간 및 표준 공사비 제안서(설계내역서, 회사직인필)

사. 공법심의 관련 자기 평가서

아. 평가에 필요한 공인기관 시험성적서

자. 공법 설명 자료

1) 공법 특성 설명 자료(공법설명서 등)

2) 시공방법 및 재료에 대한 설명자료 (시방서 등)

3) 유지관리성을 설명할 수 있는 자료(유지관리 지침서 등)

4) 제품의 구성 성분을 알 수 있는 자료

5) 기타 시공(적용) 실적 관련 자료

차. 청렴 서약서

카. 이행 서약서

타. 신청 대리인 위임장 및 신분증

파. 위임 받은 자의 재직증명서

하. 시공실적 및 하자발생 확인서

[추가] 1. 용제계 재료 사용 유무 증빙 서류

2. 회사채 및 기업어음에 대한 신용평가등급 확인서

3. 기타 증빙서류

[ 내부방식 계열별 시험성적서 제출 항목 ]

구 분	관련 항목		도막계	패널계		비 고
				패널(접착)	줄눈
필수 성능	내투수 성능		○	○	○
방식 성능	일반 조건	건조면	○	○	○
		수중침지	○	○	○
		습윤면	○	○	-
	내화 학성	염산	○	○	○
		차아염소산	○	○	○
		수산화나트륨	○	○	○
	내후성	습윤/건조 반복	○	○	○
	내충격성		○	○	○
기타 (가감점)	균열 대응 성능		○	-	-
	내피로 성능		○	-	○

4. 사업참여 및 평가신청서 : 따로 붙임 참고

5. 정보제공처 : 서울특별시 상수도사업본부 남부수도사업소 급수운영과(김승완 ☏ 02-3146-4576)

6. 작성방법 및 유의사항

가. 작성방법

(1) 페이지 수 : 제한 없음

(2) 인쇄 및 제본

가) 용지크기 : A4 (210㎜ / 297㎜)

나) 재   질 : 백상지 (80g/㎡)

다) 인쇄방법 : 공판타자, 컴퓨터조판 인쇄

라) 제본방법 : 무선좌철(끈이나 철선을 사용하지 않고, 좌단에 철함)

마) 글씨크기 : 제목 16포인트, 소제목 13포인트, 본문 11포인트, 글씨체는 신명태명조

바) 쪽 번호  : 중앙 하단에 “-1-”의 형태로 표기 (반드시 목차 작성, 수록)

사) 제본순서

1) 사업 참여 및 평가 신청서 (양식 1)

① 사업 참여 신청서 (양식 2)

② 사업자 등록증

③ 업체 입찰참가자격제한 (양식 3)

④ 신기술(특허) 사용 협약서 (양식 4-1 및 4-2)

⑤ 자기 평가서 (양식 5-1)

⑥ 하자보증기간 및 표준공사비 제안서(산출내역서) (양식 5-2)

⑦ 이행 서약서 (양식 6)

⑧ 청렴 서약서 (양식 7)

⑨ 신기술 및 특허 보유 내역 (양식 8)

⑩ 평가에 필요한 공인기관 품질시험성적서

⑪ 시공실적 및 하자발생 확인서 (양식 16)

[추가] 1. 용제계 재료 사용 유무 증빙 서류

2. 회사채 및 기업어음에 대한 신용평가등급 확인서

3. 기타 증빙서류

2) 공법 소개서 (공법 설명 자료) [양식 9(표지)]

① 공법 특성 설명 자료(공법설명서 등)

② 시공방법 및 재료에 대한 설명자료 (시방서 등)

③ 유지관리성을 설명할 수 있는 자료(유지관리 지침서 등)

④ 제품의 구성 성분을 알 수 있는 자료

⑤ 기타 시공(적용) 실적 관련 자료

나. 제출 부수

(1) 사업 참여 및 평가 신청서 : 3부

(2) 공법 소개서 : 10부 (공법선정위원회 배포 자료)

다. 작성시 유의사항 등

(1) 등록증 및 기타 제출서류 중 사본은 하단 여백에 업체대표자 원본대조필을 날인하여야 한다.

(2) 평가에 필요한 서류를 위조, 변조, 허위 등 부정한 방법으로 작성하여 제출한 경우에는 아래와

같이 처리하고, 작성한 자는 관련 규정에 따라 입찰참가 자격제한 등의 조치를 할 수 있다.

가) 계약체결 이전인 경우에는 적격낙찰자 결정대상에서 제외 또는 결정을 취소한다.

나) 계약체결 이후인 경우에는 해당 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

(3) 제출된 제안서의 내용은 발주기관과의 합의 없이 변경할 수 없으며, 향후 계약체결시 계약조건의

일부로 간주한다.

(4) 발주기관은 필요시 업체에 추가 제안이나 자료를 요청할 수 있으며, 요청에 의해 제출된 자료는

사업 참여 및 평가 신청서와 동일한 효력을 가진다.

(5) 제출된 서류는 반환하지 않으며, 서류 작성에 소요된 비용은 지급하지 않는다.

(6) 서류는 직접 제출하여야 하며, 우편접수는 불가하다.

(7) 사업참여 및 평가 신청서는 공문으로 제출하며, 대표자의 인감이 날인되어 있어야 한다.

(8) 업체에서 제출한 자료는 내부방식 공법 선정을 위한 평가시 활용되며, 평가시 적용된 내용은 공사계약

특수조건에 명시되어 법적인 효력을 가지며, 이를 준수하지 않을 경우, 향후 입찰제한 등의

불이익을 받을 수 있다.

(9) 발주기관에서 복수의 사업을 추진할 경우, 동시에 자료를 요청할 수 있으며, 이 경우 업체에서는

사업이나 구조물 특성을 고려하여 사업별로 별도의 평가 자료를 작성하여 제출할 수 있다.

(10) 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등) 제①항 및 제③항과 동법 시행령 제24조의2(수도용 자재와 제품의 사용)에 해당하는 자재 또는 제품이어야 하며, 내투수성(국가공인시험기관 품질시험성적서 확인, 패널계는 줄눈재에 대하여도 확인)을 갖추어야 한다.

(11) 패널(타일 등) 크기는 바탕 형상에 따른 품질관리 등을 위해 200×200㎜ ~ 400×400㎜으로

제한한다.(품질시험성적서 등 확인)

(12) 패널 계열은 떠붙임 방식이 아닌 압착붙임 방식으로 시공하여야 한다.

(13) 심의 결과 후 선정된 공법(자재) 업체는 발주청에서 입찰공고 후 낙찰된 시공업체와 시공 및 하자에 대한 협약을 체결하고, “하자관리 협약서”를 공사계약 시 제출하여야 한다.

(14) 사업참여 신청업체는 이질계열(도막, 패널) 간 부위별로 죠인트 부분 접착기술과 시공방안을

사업참여 신청서(시방서 등)에 반영하여야 한다.

(15) 방식성능과 관련된 시험성적서 유효기간은 사업참여신청 공고일 기준 3년 이내로 한다.

(단, 3년 이상된 시험성적서만 있는 업체에서는 기존 시험성적서를 제출할 수 있으나, 공법으로 선정될 경우 최근 시험성적서를 2023년 4월 28일까지 제출하여야 하며, 최근의 시험성적서를 재평가하여 순위 결정에 영향을 미칠 경우, 차순위 업체의 공법으로 선정한다.)

(16) 공법 업체의 선정은 공법선정위원회의 정성적 평가와 담당공무원의 정량적 평가(가감점 포함)를 합산하여 최고점을 받은 업체로 결정한다.

‣ 평가는 정량적 평가(30%)와 정성적 평가(70%)를 구분하여 평가한다.

‣ 정성적 평가 대상공법은 최대 5개로 제한하며, 제안 참여자가 5개 이상인 경우 정량적 평가

점수 순으로 상정함(동점일 경우 저가 제안 참여자 우선으로 상정함)

‣ 정성적 평가 대상으로 상정된 공법 5개 중 건설신기술이 없을 경우 정량적 평가 점수 순으로

건설신기술(보호기간 내) 1개 업체를 추가로 상정함(동점일 경우 저가 제안 참여자 우선으로

상정함)

‣ 정성적 평가는 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 다만, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외한다.

(17) 시공실적 및 하자발생 사례는 해당되는 사업에 참여한 업체로 한정한다.

◎ 시공실적 및 하자면적 가·감점

‣ 시공실적 : 2017년 이후 준공된 시공실적

(배수지, 정수지, 응집지, 침전지, 여과지, 착수정, 혼화지, 배출수지)

‣ 하자면적 : 2017년 이후 준공된 하자면적

(배수지, 정수지, 응집지, 침전지, 여과지, 착수정, 혼화지, 배출수지)

(18) 공법 발표(설명)는 사업참여 신청업체의 소속 직원(재직증명서 제출)이 발표하여야 한다.

(19) 제출된 자료 중 평가결과에 영향을 미치는 시험성적서, 신기술․ 특허 사항 등 허위 사실이 발견될 경우 평가대상에서 제외 하며, 하자 발생 사실을 은폐하거나 공법 선정 후 하자 발생 사실이 확인될 경우 해당 업체의 공법 선정은 취소하고, 차순위 업체의 공법으로 선정한다.

(20) 기술보유자가 제안한 신기술·특허공법이 해당 공사에 적합하지 않다고 공법선정위원회에서  판단할

경우 해당 공법을 선정하지 않을 수 있다.

(21) 공법선정 공고일로부터 제안서 평가일까지 제안 참여자 및 해당 제안과 관련하여 제안 참여자와 이해관계를 같이 하는 자(협력업체 등)의 소속 임직원이 해당 공법선정과 관련하여 평가위원에게 사전 접촉(SNS, 문자, e-메일 등을 활용하여 의도적으로 인식시키는 행위를 포함한다)한 사실이 확인된 경우에는 공법선정위원회 평가 최종점수에서 10점을 감점한다.

(22) 공법제안서는 계약문서로서의 효력을 발생하며, 평가기준 및 작성지침에 수정·변경사항이 있을 경우에는 공고한 홈페이지로 갈음하므로 수시로 확인해야 하며, 확인을 못하여 발생한 책임은 제안 참여자에게 있습니다.

(23) 발주처와 공법 제안 참여자 간 소통(통보·통지·안내문·전달사항·보완요청·1차 정량적 평가 결과· 2차 정성적 평가 결과 등)은 제안서 접수시 제출한 [양식 10]의 e-메일(전화 포함)로 갈음하므로

수시로 확인해야 하며, 확인을 못하여 발생한 책임은 제안 참여자에게 있습니다.

(24) 경영상태(8점) 평가를 위한 신용평가등급확인서는 평가일로부터 3개월 이내에 발급한 것으로 등급유효기간 내에 해당하는 것이어야 하며, 등급평점(6~10)은 해당배점에 환산적용한다.

7. 평가결과 통지

가. 공법선정위원회 상정에 따른 정량적 평가(1차 평가) 결과는 접수마감일로부터 7일 이내(근무일 기준)

서울시 및 상수도 홈페이지, 건설알림이에 공개합니다.

나. 공법선정위원회 심의(2차 평가) 결과는 평가 당일 서울시 및 상수도 홈페이지, 건설알림이에 공개합니다.

(단, 평가자료의 환산 등에 행정처리 시간이 많이 소요될 경우 부득이하게 개최 다음날 공개합니다).

위와 같이 공고합니다.

2023. 3. 21.

서울특별시 남부수도사업소장(직인 생략)