도시계획시설(천호근린공원) 조성계획 변경결정조서

가. 총괄표(위치 : 강동구 천호동 360번지)

구 분		변 경 전						변 경 후						비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)
				동수(동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동수(동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		26,696.8	9,837.6	5	522.5	2,025.5	234	26,696.8	9,404.1	5	522.5	2,025.5	239
기반시설	소 계	6,423.3	6,423.3					6,074.0	6,074.0					감)349.3㎡
	도 로	3,674	3,674					3,674	3,674					-
	광 장	2,749.3	2,749.3					2,400.0	2,400.0					감)349.3㎡
조 경 시 설		932.8	932.8					246.1	246.1					감)686.7㎡
휴 양 시 설		244	244	1	21.5	21.5	77	284.6	284.6	1	21.5	21.5	79	증)40.6㎡
유 희 시 설								108.6	108.6				3	증)108.6㎡
운 동 시 설		1,261.5	1,261.5				27	1,714.8	1,714.8				27	증)453.3㎡
교 양 시 설		653	653	1	429	1,932	1	653	653	1	429	1,932	1
편 익 시 설		251	251				3	251	251				3	-
관 리 시 설		72	72	3	72	72	126	72	72	3	72	72	126	-
녹 지 및 기 타		16,859.2						17,292.7						증)433.5㎡
시 설 율 (법정40%)		(9,837.6 / 26,696.8) × 100 = 36.84%						(9404.1 / 26,696.8) × 100 = 35.22%
건 폐 율 (법정 20%)		(522.5 / 26,696.8) × 100 = 1.95%						(522.5 / 26,696.8) × 100 = 1.95%

나. 시설조서 (변경결정)

구분	시 설 명	변 경 전									변 경 후									비고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
합 계				26,696.8	9,837.6			522.5	2,025.5	234			26,696.8	9,404.1			522.5	2,025.5	239
기반 시설	소 계			6,423.3	6,423.3								6,074.0	6,074.0						감)349.3㎡
	도 로		천호동360	3,674	3,674							천호동360	3,674	3,674
	광 장	가	천호동360	2,749.3	2,749.3						가	천호동360	1,857.7	1,857.7
		가-1	천호동360	(919.1)	(919.1)						가-1	천호동360	(480.8)	(480.8)						감)438.3㎡
		가-2	천호동360	(1,294.4)	(1,294.4)						가-2	천호동360	(1,294.4)	(1,294.4)
		가-3	천호동360	(453.3)	(453.3)															감)453.3㎡
		가-4	천호동360	(82.5)	(82.5)						가-4	천호동360	(82.5)	(82.5)
											차	천호동360	542.3	542.3						증)542.3㎡
조경 시설	소 계			932.8	932.8								246.1	246.1						감)686.7㎡
	연 못	나	천호동360	932.8	932.8															감)932.8㎡
	바닥분수										나	천호동360	246.1	246.1						증)246.1㎡
휴양 시설	소 계			244	244			21.5	21.5	77			284.6	284.6					79	증)40.6㎡
	팔각정자	1	천호동360	40	40	목조	1동	21.5	21.5		1	천호동360	40	40	목조	1동	21.5	21.5
	이야기쉼터										⑮	천호동360	40.6	40.6					2	증)40.6㎡
	파고라	①								7	①								7
		①-1	연못							1	①-1	연못							1
		①-2	광장							1	①-2	광장							1
		①-3	광장							1	①-3	광장							1
		①-4	농구장							1	①-4	농구장							1
		①-5	무대							1	①-5	무대							1
		①-6	연못							1	①-6	연못							1
		①-7	광장							1	①-7	광장							1
	휴게소	다	천호동360	163	163						다	천호동360	163	163
		다-1	천호동360	(24)	(24)						다-1	천호동360	(24)	(24)
		다-2	천호동360	(26)	(26)						다-2	천호동360	(26)	(26)
		다-3	천호동360	(26)	(26)						다-3	천호동360	(26)	(26)
		다-4	천호동360	(26)	(26)						다-4	천호동360	(26)	(26)
		다-5	천호동360	(26)	(26)						다-5	천호동360	(26)	(26)
		다-6	천호동360	(35)	(35)						다-6	천호동360	(35)	(35)
	야외탁자	②	휴게소							12	②	휴게소							12
	벤치	③	전지역							56	③	전지역							56
	앉 음 벽	④	진입구							2	④	진입구							2
	전망데크	⑤	연못	41	41						⑤	연못	41	41

구분	시 설 명	변 경 전									변 경 후									비고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
유희 시설	소 계												108.6	108.6					3	증)108.6㎡
	유아놀이터										아	천호동360	108.6	108.6					3	증)108.6㎡
운동 시설	소 계			1,261.5	1,261.5					27			1,714.8	1,714.8					27	증)453.3㎡
	소운동장	라	천호동360	998	998						라	천호동360	998	998
	체력단련장	마	천호동360	263.5	263.5						마	천호동360	263.5	263.5
		마-1	천호동360	(30)	(30)						마-1	천호동360	(30)	(30)
		마-2	천호동360	(33)	(33)						마-2	천호동360	(33)	(33)
		마-3	천호동360	(29)	(29)						마-3	천호동360	(29)	(29)
		마-4	천호동360	(65)	(65)						마-4	천호동360	(65)	(65)
		마-5	천호동360	(20)	(20)						마-5	천호동360	(20)	(20)
		마-6	천호동360	(20)	(20)						마-6	천호동360	(20)	(20)
		마-7	천호동360	(20)	(20)						마-7	천호동360	(20)	(20)
		마-8	천호동360	(21.5)	(21.5)						마-8	천호동360	(21.5)	(21.5)
		마-9	천호동360	(25)	(25)						마-9	천호동360	(25)	(25)
	체력단련시설	⑥	천호동360							27	⑥	천호동360							27
	족구장										사	천호동360	453.3	453.3						증)453.3㎡
교양 시설	소 계			653	653			429	1,932	1			653	653			429	1,932	1
	도 서 관	2	천호동360	473	473	R.C	1동	429	1,932		2	천호동360	473	473	R.C	1동	429	1,932
	야외 무대	⑦		180	180					1	⑦		180	180					1
편익 시설	소 계			251	251					3			251	251					3	-
	주 차 장	바	천호동360	251	251						바	천호동360	251	251
	음 수 장	⑧	광장							3	⑧	광장							3
관리 시설	소 계			72	72			72	72	126			72	72			72	72	126	-
	안 내 판	⑨	전지역							9	⑨	전지역							9
	제 어 실	3	연못	36	36	컨테이너	1동	36	36		3	연못	36	36	컨테이너	1동	36	36
	공 원 등	⑩	전지역							64	⑩	전지역							64
	인부대기실	⑪		18	18	컨테이너	1동	18	18	1	⑪		18	18	컨테이너	1동	18	18	1
		⑪-1	광장							1	⑪-1	광장							1
		⑪-2	광장	18	18	컨테이너	1동	18	18		⑪-2	광장	18	18	컨테이너	1동	18	18
	안내초소	⑫	광장							1	⑫	광장							1
	볼라드	⑬	입구							51	⑬	입구							51
	창고	⑭	광장	18	18	컨테이너	1동	18	18		⑭	광장	18	18	컨테이너	1동	18	18
녹지및 기타	소 계			16,859.2									17,292.7							증)433.5㎡
	녹 지		전지역	16,859.2								전지역	17,292.7							증)433.5㎡

다. 도   로   조   서

구 분	등급	류별	번호	폭 원 (m)	연 장 (m)	면 적 (㎡)	기 능	기 점	종 점	비고
당 초	합 계					3,674
당 초	소 로	계				2,032
당 초		3류	1	4	20	80	차량진입로	서측진입구	소로6
당 초		‘’	2	4	198	792	주진입로	광장	남측진입구
당 초		‘’	3	3	102	306	부진입로	북동측진입구	소로5
당 초		‘’	4	3	35	105	부진입로	동측진입구	소로5
당 초		‘’	5	4	127	508	부진입로	소로2	소로2
당 초		‘’	6	3	38	114	부진입로	소로1	소로2
당 초		‘’	7	4	18	72	부진입로	도서관	산책로7
당 초		‘’	8	4	12	48	주차장진입로	남측진입구	주차장
당 초		‘’	9	1	7	7	제어실진입로	산책로2	제어실
당 초	산책로	계				1,642
당 초		3류	1	3	93	279	산 책 로	소로2	소로3
당 초		‘’	2	3	94	282	산 책 로	소로3	소로4
당 초		‘’	3	3	36	108	산 책 로	산책로2	소로6
당 초		‘’	4	2	75	225	산 책 로	소로4	소로2
당 초		‘’	5	2	48	94	산 책 로	산책로4	소로2
당 초		‘’	6	2	30	60	산 책 로	소로2	산책로7
당 초		‘’	7	3	96	288	산 책 로	소로2	소로8
당 초		‘’	8	3	102	306	산 책 로	소로8	소로2