서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 1. 14.(목) 14:30 ~ 16:40
심의대상	위치: 강북구 삼양로54마길61 외 1필지(미아동321-12외1) 규모: 지상3층, 연면적 299.58㎡
안 건 명	송천동 국공립어린이집 신축(설계변경)
심의번호	2-2	심의결과	조건부의결
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 화이트벽돌의 개념을 유지하기 위한 줄눈처리 및 몰탈색깔 고려 요함 - 도로경계선과 건물 사이의 여유공간이 없고 화이트벽돌 외장마감재료의 유지관리와 건물안전을 위하여, 도로면과 건물과의 시각적 구분, 기단부 오염처리 고려 및 차량충돌에 대한 안전장치 고려 요함 - 돌출창호에 대한 디테일을 고려하고, 창호유리는 자극적인 색상을 배제하도록 검토 요함 - 변경전 아이디어처럼 내부 덜어낸 매스에 color 반영 고려 요함. - 1층 외부에 평상 등 주민휴식시설 고려 요함. - 부출입구의 방풍 및 신발장 기능 고려 요함 - 1층 장애인화장실의 변기는 외벽측에 배치하지 말고 측벽과 평행하게 설치 고려 요함 - 화재 등 재난대비 피난장비 설치공간에 대하여 구체적 검토 요함. 끝.