가압직결급수 전환 보고

1. 단지명	(시공사 ☏ )
2. 주 소	(표고 m)
3. 아파트 규모	◦ 층, ◦ 동, ◦ 세대
4. 배수지 수계	◦배수지명 (H.W.L m, L.W.L m)
5. 배수관 수압 및 급수관 유속	◦ 배수관 수압 kgf/㎠ ◦ 급수관 유속 m/s ※ 산출식 : V=Q/A, Q=순간최대급수량(가압직결급수 적용기준 가이드라인 참조) A= 급수관 단면적
6. 배·급수관 구경	◦ 배수관 ㎜ ◦ 급수관 ㎜
7. 가압장치 수압	◦ 인입 수압 kgf/㎠ ◦ 토출 수압 kgf/㎠ ◦ 최고층 수압 kgf/㎠

□ 위치도

네이버 지도

□ 직결급수 전․후 사진

직결급수 전

직결급수 후

□ 배관망도

급수관 분기점 주변 GIS 배관도