제100회 전국체전 및 제39회 전국장애인체전

경기장 시설 안전점검 결과

▢ 점검기관(부서) : 전국체전기획과

▢ 점검기간 : 2019. 7. 12. ~ 7. 31.

연번	경기장 명	종 목	점검일	점검결과	점검자
1	양양종합스포츠타운 사이클경기장	자전거	7.12.	- 이상없음	건축구조기술사 (우송대 교수) 김원종
2	계양아시아드양궁장	양궁 (장애인체전)	7.16.	- 관람석 일부 미세균열 있으나, 대회 운영에 문제 없음	건축구조기술사 (한국구조물안전원) 오현학
3	드림파크승마장	승마	7.16.	- 일부 균열 있으나, 대회운영에 문제 없음	건축구조기술사 (한국구조물안전원) 오현학
4	청룡정	궁도	7.16.	- 일부 균열 있으나, 대회운영에 지장 없음	건축구조기술사 (한국구조물안전원) 오현학
5	대구국제사격장	사격	7.26.	- 이상없음	건축구조기술사 (우송대 교수) 김원종
6	국군체육부대 승마장	근대5종 (승마)	7.29.	- 이상없음	건축구조기술사 (우송대 교수) 김원종
7	예천진호국제양궁장	양궁 (전국체전)	7.29.	- 이상없음	건축구조기술사 (우송대 교수) 김원종
8	수원실내체육관	배드민턴	7.30.	- 일부 관람석 볼트 고정요 ※ 유지관리 요구사항 ·GATE2 스틸그레이팅 레벨차 및 간격 벌어짐 발생 ·GATE2, GATE5 등 바닥 석재 파손 및 처진 부분 발생 ·GATE2 등 바닥 잡초 제거 필요 ·GATE2 바닥 물탈 들뜸부 제거 후 재시공 요함	건축구조기술사 (옵티마엔지니어링) 정호면

연번	경기장 명	종 목	점검일	점검결과	점검자
9	아산학선하키장	하키	7.30.	- 이상없음 ※ 유지관리 요구사항 ·비디오탑 : 철골조 접합부 녹, 최상층 지붕 빗물 유입, 최상층 바닥 녹, 난간대 페인트 박락 발생 ·외부 메쉬펜스 와이어 3개 이상 결속, 인장, 녹제거 필요 ·스텐드 베이스플레이트 녹 발생	건축구조기술사 (옵티마엔지니어링) 정호면
10	청주종합사격장	사격 (10M런닝타킷)	7.30.	- 이상없음	건축구조기술사 (옵티마엔지니어링) 정호면
11	김천종합스포츠타운 실내수영장	수영 (전국체전)	7.31.	- 대회 안전에 문제 없음 ※ 유지관리 요구사항 ·수영장 지붕 구조지지대 인장봉 처짐 및 녹발생(재인장 및 녹제거) ·다이빙 연습대 인장줄 처짐 ·다이빙 연습 지지대 강관 녹발생 ·다이빙대 콘크리트슬라브 상부턱 균열 및 탈락 ·수영장 천정 철골보 연결 용접부 녹발생	건축구조기술사 (도시구조안전) 김현덕
12	문학박태환수영장	수영 (장애인체전)	7.31.	- 이상없음	건축구조기술사 (창민우구조) 김종호