겨울철 한파 대비 점검표(감시지점)

점검 지점			점검일자	년 월 일	점검자
분야별	점검항목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	한파대비	- 시료수 정상유출입,누수 등 - 시료유입관 동결 대비 보온재 설치			□ 정상 □ 설치완료		□이상 □설치미비
	유지관리	- 측정기 고장 및 이상가동 여부 - 측정값 정도관리(측정기 보정) 여부			□ 정상가동 □ 보정완료 (※ 보정일 00월 00일)		□이상 □보정미비
	소모품 확 보	- 예비 센서, 셀 등 소모품 확보			□ 확보		□ 미확보
부대 설비	한파대비	- 내부 히터 등 난방장치 정상가동 여부 - 난방장치 청결상태(먼지에 의한 화재 예방)			□ 정상 □ 양호		□이상 □불량
	배수환경	- 측정기 유출수의 적정하고 원활한 배수 (노면 동결로 인한 안전사고 예방) - 감시지점 진입로의 안전 확보			□ 양호 □ 양호		□ 불량 □ 불량