2. 2013년 8월현재, 서울시 최고고도지구 및 공항시설보호지구 현황

- 최근 5년, 최고고도지구 및 공항시설보호지구 지정 및 해제 내용포함

□ 최고고도지구 현황

2013. 8월 현재

구분	위 치	규 제 내 용	면적(㎡)	지정일자	최근 5년내 지정 및 해제내용
계		10개지구	89,634,269
경관/환경 보호	북한산 주변 (도봉구, 강북구)	5층(20m)이하 [완화시 7층(28m)]	3,557,000	1990.12.10	해당없음
	남산주변 (중구, 용산구)	3층(12m)이하 [완화시 4층(16m)] 5층(20m)이하 [완화시 7층(28m)] 7층(23m)이하 7층(28m)이하 9층(28m)이하 ∙도로면․순환도로면1.5m이하, 성곽높이 이하 ∙20m,30m,36m이하	2,977,169	1995.4.6	해당없음
	구기, 평창동 주변 (종로구)	5층(20m)이하	480,290	1993.4.26	해당없음
	경복궁 주변 (종로구)	15～20m이하	1,189,800	1977.5.9	해당없음
	배봉산 주변 (동대문구 휘경동 43번지 일대)	3층(12m)이하	40,180	2006.1.5	해당없음
	어린이대공원 주변 (광진구 능동, 군자동, 구의동 일대)	4층(16m)이하	219,000	1996.7.13	해당없음
시설 보호	국회의사당 주변 (영등포구)	표고 65m 이하	396,500	1976.7.19	해당없음
		표고 55m 이하	373,500
	김포공항 주변 (강서,양천,구로, 영등포,금천,관악구)	활주로높이 미만 ～ 해발372.86m미만	80,193,000	1977.4.22	해당없음
	서초동 법조단지앞 (서초구)	7층(28m)이하	113,700	1980.12.31	해당없음
시가지 확산 방지	온수동 일대 (구로구)	5층(20m)이하	94,130	1990.12.1	해당없음

□ 공항시설보호지구 현황

2013. 8월 현재

위 치	규 제 내 용	면적(㎡)	지 정 일 자	최근 5년내 지정 및 해제내용
김포국제공항 주변	- 항공법에 따라 제한되는 건축물 - 건축법시행령 별표1 제17호의 공장 중 대기환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 폐기물 관리법 또는 소음진동관리법에 따라 배출시설의 설치허가를 받거나 신고를 하여야 하는 공장 - 건축법시행령 별표1 제25호의 발전시설(지역난방을 위한 열병합발전소를 제외)	57,931,000	1977.4.22	해당없음

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도시계획과)	담당사무관	홍 선 기
	☎2133-8722	담당자	정 광 재
	작 성 일 : 2013. 8. .