도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제10차)

◉ 곰달래로(강서구) 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 곰달래로 횡단보도 점용 공사기간에 보행안전 도우미 배치 운영 바람.

- 공사구간과 인접한 건물내 주차장에 대하여 사전 공사계획을 홍보하여 이용자의 민원이 발생하지 않도록 조치 바람.

- 곰달래로 16,19단계 횡단보도와 이면도로 차량진출입으로 점용공간을 협소하게 계획하였으나 현장에 공사장비 투입 작업시 횡단보도 침범 및 이변도로 폐쇄 현상이 발생됨으로 문제가 발생되지 않도록 계획수립 시행바람.

- 공사구간이 주택가 지역으로 저소음 건설장비를 투입하여 야간에 민원발생이 없도록 계획 추진 바람.

- 목동로는 차량통행이 많은 간선도로로  야간 통행 차량의 운전자가 차선변경을 사전 인지할 수 있도록 차로변경 구간에 LED점멸 화살표 설치운영 바람.

- 곰달래로 1구역 15단계의 경우 우리빌딩앞 교차로 동측 접근로에서 진진하는 차로가 1개 차로인 상황에서 차로변경표지 설치가 필요없을 것으로 판단되므로 차로운영을 개선하기 바람

- 목동로 2구역 3단계 점용과 같이 송배수관 위치가 점용공간 끝단부에 위치해도 실제 현장에서 공사가 가능한지 확인하여 공사시 필요한 작업공간이 확보되도록 할 것

- 목동로 2구역 6단계 점진적인 차로축소가 이루어지도록 개선하기 바람

- 야간 공사시에만 차로통제가 이루어지고 주간에는 차로통제가 이루어지지 않음에도 불구하고, 공사 중 도로통제 안내표지가 종일 설치되어 있으면 주간 시간대 운전자들에게 혼란 야기할 수 있어 차량용 공사안내표지에 통제시간을 병기할 수 있는 방안 검토

- 공사중 교통통제수가 사고 위험에 노출 되지 않도록 배치 위치 재검토 및 철저한 안전관리 요망

- 공사로 인해 이면도로 진출입 불편에 대하여 주민홍보 철저히 하고 사전에 우회도로 안내할 것

- 1구역(곰달래로) 3단계와 이후 공사단계(4·5·6)의 임시 차로 운영에 있어 일관성이 확보되도록 교차로 유도선 및 차로 운영 조정

- 2구역(목동로) 1·2·3·4단계 공사시 홍익병원앞 교차로 평균제어지체가 2배 가량 증가함에 따라 공사로 인한 지체 최소화를 위해 공사시작 시간을 23시로 조정 검토

- 2구역(목동로) 점용구간 최소화 및 작업차량 대기공간 재검토를 통해 가능하다면 목동역 교차로에서 홍익병원앞 교차로 방면 1개차로 추가 확보할 것

- 버스정류장 점용 공사 단계에서 버스운행시간 및 막차시간 확인하여 공사시간 조정 검토 및 임시 버스정류장 필요시 그 위치를 명확히 하고, 공사전 및 공사기간 동안 버스정류장 및 버스 내부에 안내문 부착하여 이용자 혼란이 최소화 될 수 있도록 조치 요망