※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	강 동 소 방 서						우선 순위	01
장비명	산악용 들것	모델명	UT-2000				예상 가격	3,630,000원
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	신규장비확보	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 산악구조 현장에서 요구조자 이송 목적으로 사용			필요성		- 산악구조 출동시 일반 바스켓 들것으로는 이송이 어렵고 불편함
제원	◇ 제원 - 크기 : 분리시 : 약 94～104cm(L)×44cm(W)×12cm(H) 결합시 : 약 181～200cm(L)×44cm(W)×12～22cm(H) - 하중용량 : 약 결합시140kg이하 - 기본틀재질 : 특수알루미늄(고강도 알루미늄 합금) - 버클 : 보강합성 섬유재질 - 온도저항 : -40℃～100℃ - 무게 : 약 7.9kg(결합시) - 용접부위 : ONORM M7812에 따른 AQAP 4에 준한 1급 품질보증
현 모델 선정사유	- 콩들것에 비해 가볍고 대원들에 피로 감소
기타	어깨걸이도 같이 구매 요청

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	강 동 소 방 서						우선 순위	02
장비명	예비유압호스릴	모델명					예상 가격	2,640,000원 (1,320,000원x2개)
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	2점
보강사유	내구연한 경과 및 장비노후	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 유압엔진펌프에서 나오는 압력을 유압장비등으로 힘을 보내주는 중간 연결 호스			필요성		- 현재 보유하고 있는 호스 상태가 좋지 않아 사용 불가한 상태
제원	□ 사 용 압 력 : 700 BAR □ 파 열 압 력 : 2,800 BAR □ 길 이 : 5 m □ 제 품 중 량 : 4 kg □ 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 각각의 커플러로 연결되는 형태 □ 색 상 : 적색				(윈어스 업체에 문의함) 윤건호 과장 Tel : 02)3661-4818
현 모델 선정사유	-
기타

구조대 장비 수요조사 카드

기관명

강  동  소  방  서

우선 순위

03

장비명

수난장비세트

모델명

스쿠바프로  풀세트5

예상 가격

14,958,000원

(7,493,000원x2개)

보유기준

5점

보유수

9점

필요 수량

2점

보강사유

내구연한 경과  및 장비노후

사용부서

구조대

장비 분류

비품

주         요          사        양

용도

- 각종 익수사고 및 수중 인명구조 활동시 구조대원이 호흡할 수 있게 해주는 장비

필요성

- 보유기준 보다 보유수가 많지만

내구연한을 한참 초과한 장비로 보강 필요

제원

구성품:부력조절기,오리발,게이지,주호흡기,          보조호흡기,수경,가방,칼,건식잠수복

현 모델

선정사유

-

기타

구조대 장비 수요조사 카드

기관명

강  동  소  방  서

우선 순위

04

장비명

차량 받침목세트

모델명

차량 받침목

예상 가격

1,540,000원

보유기준

0점

보유수

0점

필요 수량

1점

보강사유

신규장비확보

사용부서

구조대

장비 분류

비품

주         요          사        양

용도

- 구조물을 인양할 경우 고임목을 받쳐 지지하므로써 2차사고를 예방함

필요성

- 교통사고 및 다양한 구조현장에서 필요함

제원

- 재 질 : PE(폴리에틸렌)

- 허용 중량 : 110kg/cm2

모델명	크 기	무 게
Block 25	230×230×25	1.4kg
Block 50	230×230×50	2.6kg
Block 75	230×230×75	3.2kg
Wedge 75	215×75×80	0.7kg
Wedge 150	215×150×80	1.1kg
Chock	640×140×280	7.3kg

현 모델

선정사유

- 구조활동시 적합한 장비임.

기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	강 동 소 방 서						우선 순위	05
장비명	연기투시기	모델명	퀀텀(Quantum) QU-VI				예상 가격	1,768,000원 (136,000원 x13개)
보유기준	22점	보유수	27점				필요 수량	13점
보강사유	내구연한 경과 및 장비노후	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 화재 및 구조현장에서 시계확보를 위한 LED 렌턴이며 농연투시 및 레이저포인트를 사용하여 요구조자에게 구조대원의 위치를 알려주는 기능이 내장된 조명장비			필요성		- 사용 가능한 연기투시기 부족
제원	상세사양 ▣ Power LED Flash Light - 모델명 : QU-V1 - 램프타입 : Power LED - 램프파워 : 3W - 램프수명 : 50,000 Hrs 이상 - 색온도 : 6,000K - 반사경 : 집광반사경 - 본체크기(mm) : 28(W) x 142(L) x 34(H) - 본체무게 : 110g (배터리 제외) - 스위치모드 : 3단 ( MAX -> 60% -> 스트로브 ) - 최대조사거리 : 100m - 방수등급 : IP68
현 모델 선정사유	- 가볍고 또한 헬멧에 착용 가능하여 손이 자유롭게 움직일수 있어 선택
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	강 동 소 방 서						우선 순위	06
장비명	휴대용동력윈치	모델명	로프윈치				예상 가격	2,740,000원
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	신규장비확보	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 고층건물의 화재 또는 산악, 수난사고 등 구조활동시에 동력을 이용하여 케이블에 중량물 및 요구조자를 인양하여 이동 및 구조			필요성		- 좁은 골목길 차량 안전조치 및 차량 및 보트 인양시 필요 장비
제원	견인 : 1.42톤 속도 : 30m/min 엔진 : 54.2cc 중량 : 23kg 와이어 : 5mm x 80m
현 모델 선정사유	- 기존 동력식 와이어 윈치보다 더 견고하고 로프 교체 가능
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	강 동 소 방 서						우선 순위	07
장비명	휴대용탐조등	모델명	PS-x1				예상 가격	2,112,000원 (1,056,000원x2개)
보유기준	5점	보유수	5점				필요 수량	2점
보강사유	내구연한 경과 및 장비노후	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 짙은농연의 화재현장 및 야간 구조활동시 광범위하게 밝은 빛을 비춰 줌으로써 안전한 구조활동을 할 수 있도록 해주는 장비.			필요성		- 사용가능한 탐조등 부족
제원	규격 (탐조등/LED) - 램프출력 : 35W - 최대광속 : 광속 3,600lm(루멘)이상 / 조도3,900Lux - 램프수명 : 3000시간 이상 - 작동온도 : -20℃ ~ 70℃사용가능 - 최대조사거리 : 1.0km 이상 - 입력전압 : D.C 10V ~ 18V - 무게 : 1.21kg 이하 - 크기 : W89 X L255 X H130mm - 방수 :수심 30m - 입력전압 : AC110V ~240V / 50~60Hz
현 모델 선정사유	- 기존 제품에 비해 색상이 밝고 가볍고 조작이 편함.
기타

구조대 장비 수요조사 카드

기관명

강  동  소  방  서

우선 순위

08

장비명

일 반 용 로 프

(200m)

모델명

베알 핫라인

예상 가격

3,562,000원

(1,781,000원x2개)

보유기준

3점

보유수

5점

필요 수량

2점

보강사유

내구연한 경과  및 장비노후

사용부서

구조대

장비 분류

소모품

주         요          사        양

용도

-  산악구조 및 건물구조시에        주로프로 사용가능하며 각종       로프훈련 및 건물 하강시에        사용되는 장비

필요성

-

제원

구성품	구조로프 200m
추락횟수	20회	중량	16kg (m당 80g)
규격	11mm×200m	충격계수	5.6 KN
인장강도	37.8 KN
재질	폴리아미드계 나이론 이중직조에 방수성재질

현 모델

선정사유

- 예전부터 사용하오던 로프로 견고하고 튼튼한 제품

기타