구조대 장비 수요조사 카드
기관명	종 로 소 방 서						우선 순위	01
장비명	습식잠수복	모델명	플렉사(3mm)				예상 가격	370,000
보유기준	22점	보유수	2점				필요 수량	4점
보강사유	부족	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 수난구조			필요성		수난현장 인명구조 활동 및 인명구조사 자체훈련시 사용.
제원	1) 제조사 : mares 2) 재질 : 폴리에스테르 네오프랜 외
현 모델 선정사유	-신축성이 탁월한 플렉사 네오프랜 사용. 신체 부위마다 서로 다른 두께사용. 활동성이 뛰어남.
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	종 로 소 방 서						우선 순위	02
장비명	수영 마스크,스노클	모델명	트리니다드 콤보				예상 가격	120,000
보유기준	5점	보유수	0점				필요 수량	4점
보강사유	부족	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 수난 구조용			필요성		수난현장 인명구조 활동 및 인명구조사 자체훈련시 사용.
제원	- 외형 프레임 없이 만들어 졌다. - 부피가 아주적은 마스크이며 물빼기가 아주 용이. - 강화유리이고 한 손으로 쉽게 조절이 가능한 회전식 버클과 미끄러지지 않는 스트랩 - 검정 실리콘 스커트 가능
현 모델 선정사유	- 부피가 작고 사용에 용이.
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	종 로 소 방 서						우선 순위	03
장비명	잠수화	모델명	텔타 클럽 부츠				예상 가격	75,000
보유기준	22점	보유수	00점				필요 수량	4점
보강사유	부족	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 수난 구조용			필요성		수난현장 인명구조 활동 및 인명구조사 자체훈련시 사용.
제원	- 쉬운 탈착을 위한 지퍼와 내부 GUSSET - 미끄럼 방지 무늬 아웃솔 - 토우와 힐컵의 덧층 패드와 오리발 리테이너
현 모델 선정사유	- 사용에 용이.
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	종 로 소 방 서						우선 순위	04
장비명	잠수장갑	모델명	플렉사(3mm)				예상 가격	30,000
보유기준	22점	보유수	00점				필요 수량	4점
보강사유	부족	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 수난구조			필요성		수난현장 인명구조 활동 및 인명구조사 자체훈련시 사용.
제원	1) 제조사 : mares 2) 재질 : 네오프랜 외
현 모델 선정사유	이중 안감 네오프렌에 고무로 프린트한 손바닥을 갖추어 그립감이 좋음.
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	종 로 소 방 서						우선 순위	05
장비명	O형 카라비너	모델명	PETZL AP-M33TL				예상 가격	37,000
보유기준	110점	보유수	60점				필요 수량	20점
보강사유	부족	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 산악 구조용			필요성		- 부족으로 인한 보충
제원	- 재질 : 알루미늄 합금 - 중량 : 77g - 인장강도 : 24*10*7kN 전후
현 모델 선정사유	- 사용하였을 때 편리.
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	종 로 소 방 서						우선 순위	06
장비명	UHF(GP338PLUS) 주먹 마이크	모델명	PMMN4022				예상 가격	165,000
보유기준	00점	보유수	00점				필요 수량	2점
보강사유	신규	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 통신장비			필요성		- 재난현장에서 대원들 간의 의사소통 및 조작 간소화
제원	1) 제조사 / 모델 : 모토로라 / GP338(PLUS)전용 2) 방식 : 스피커 및 마이크 내장 3) 무게 : 0.6kg이하
현 모델 선정사유	- 정품으로써 A/S 가능
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	종 로 소 방 서						우선 순위	07
장비명	쥬마스텝	모델명	메톨리우스 이지에이더				예상 가격	80,000
보유기준	00점	보유수	00점				필요 수량	2점
보강사유	부족	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 산악구조용			필요성		- 장비 부족
제원	1) 제조사 : 메톨리우스 2) 사이즈 : 238cm x 19mm 3) 무게 : 213 g 4) 인장강도 : 1.3 kn
현 모델 선정사유	- 등강기를 이용한 등반시 힘을 절약할 수 있음.
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	종 로 소 방 서						우선 순위	08
장비명	데이지 체인	모델명	PAS 22				예상 가격	66,000
보유기준	22점	보유수	00점				필요 수량	5점
보강사유	부족	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 산악구조용			필요성		- 장비 부족
제원	- 재질 : 폭16mm의 몬스터 슬링 - 길이 : 106cm - 넓이 : 12mm - 강도 : 22kN - 무게 : 89 g
현 모델 선정사유	- 사용에 용이
기타

~

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	종 로 소 방 서						우선 순위	09
장비명	동물포획용 장갑	모델명	헤라클레스 R6E				예상 가격	242,000
보유기준	1점	보유수	00점				필요 수량	2점
보강사유	신규	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 호흡 및 신체 보호용			필요성		-동물 구조 현장에서 착용
제원	-SuperFabric 보호판이 두겹으로 덧데어 제작 됨. -절단 및 뚫림 으로부터 손 전체 보호. -손바닥에 실리콘 그립 처리. -손의 편의성을 위해 사선 곡선 모양으로 제작. -팔 뚝 까지 보호. -장갑길이 46cm. -사이즈 : M~XL
현 모델 선정사유	- 강한 내구성으로 동물구조에 최적
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	종 로 소 방 서						우선 순위	10
장비명	헤드랜턴	모델명	e+LITE				예상 가격	50,000
보유기준	22점	보유수	15점				필요 수량	10점
보강사유	부족	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 일반구조장비용			필요성		- 헬맷에 착용하여 구조현장에서 편리하게 사용가능
제원	- 조명거리 : 19m - 최대밝기 : 16루멘 - 중량 : 28g(건전지 포함) - 제조사 : PETZL
현 모델 선정사유	- 헬맷에 착용
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	종 로 소 방 서						우선 순위	11
장비명	코드슬링	모델명	베알코드슬링 6mm*60m				예상 가격	200,000
보유기준	00점	보유수	00점				필요 수량	2점
보강사유	부족	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 산악구조용			필요성		- 소모되어 미보유
제원	- 길이 : 120m - 미터당중량 : 23g - 파손하중 : 750kg
현 모델 선정사유	사용하던 물품으로 만족함
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	종 로 소 방 서						우선 순위	12
장비명	테이프 슬링	모델명	X-Tube 25mm*100m				예상 가격	440,000
보유기준	22점	보유수	00점				필요 수량	1점
보강사유	부족	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 산악구조용			필요성		- 장비 모두를 소모
제원	- 이중직으로 직조 - 인장강도 : 20kN - 폭 : 25mm - 길이 : 100m
현 모델 선정사유	- 인장강도가 강하다.
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	종 로 소 방 서						우선 순위	13
장비명	코일 랜야드	모델명	카라비너 코일 랜야드				예상 가격	50,000
보유기준	00점	보유수	00점				필요 수량	22점
보강사유	신규	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 일반구조용			필요성		- 장비에 결착하여 손망실을 줄일 수 있는 장비
제원	- 하이 포스 스테인레스 카라비너와 배럴 록 - 순간 탈착 90cm(36inch) 코일 죔줄 - 색상 : 검정, 파랑, 노랑, 녹색
현 모델 선정사유	- 사용하였을 때 편리함
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	종 로 소 방 서						우선 순위	14
장비명	차량문 개방기 세트	모델명	차량문개방기세트 (AT-M2100)				예상 가격	275,000
보유기준	00점	보유수	00점				필요 수량	1점
보강사유	부족	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 일반구조용			필요성		-교통사고 시 차량파손 없이 문개방을 위해.
제원	- 밝은 노랑색으로 되어있는 개방기는 어두운 곳에서도 작업이 용이하게 되어있으며, 끝에는 실리콘 고무와 야광코팅으로 제작하여 미끄러짐 없이 문을 개방 할 수 있습니다. - 약 20° 꺾여있는 개방기는 작업을 쉽고 신속하게 처리할 수 있도록 해줍니다. - 2단으로 분리가 가능하도록 제작하였고 총 길이는 약138cm로 문 개방이 수월하며 보관이 용이합니다. - 문 개방의 원활한 작업을 위해 쐐기와 에어백을 갖추었고, 다른 종류의 개방기도 포함하여 어느 차량이 든지 쉽게 작업을 할 수 있습니다. - 전용 가방을 제작하여 보관이 편리합니다.
현 모델 선정사유	- 사용 시 용이하여 선택
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	종 로 소 방 서						우선 순위	15
장비명	차량 에어백 방지장치	모델명	원터치 차량 에어백 방지장치				예상 가격	200,000
보유기준	00점	보유수	00점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 일반구조용			필요성		- 차량구조 시 에어백 터짐을 방지하기 위해.
제원	- 중 량 : 3.7 kg - 원터치 방식으로 신속하고 쉽게 핸들 위에 설치 가능 - 전 차종에 사용 적합 - 재사용 가능함
현 모델 선정사유	대원 및 요구조자 안전을 위한 장치
기타

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	종 로 소 방 서						우선 순위	16
장비명	사다리	모델명	ALO-4				예상 가격	363,000
보유기준	00점	보유수	00점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 일반구조용			필요성		- 고소작업 시 안전성이 보장
제원	- 중량 : 590g - 재질 : 알루미늄 - 사용 높이 : 1,330~4,530mm
현 모델 선정사유	- 가볍고 튼튼함
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 장비 수요조사 카드
기관명	종 로 소 방 서						우선 순위	17
장비명	레펠장갑	모델명	아이언 핸드 빌레이 장갑				예상 가격	77,000
보유기준	22점	보유수	00점				필요 수량	22
보강사유	신규	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 산악구조 및 고층물 인명구조			필요성		- 부족으로 인한 보충
제원	확보, 라페링, 로프접근, 구조, 등반에 사용. 제조사 : 메톨리우스
현 모델 선정사유	손가락 전체를 보호하며 손바닥은 소가죽으로 삼중박음질. 벨크로로된 손목 잠금 장치.
기타