구조장비 수요조사 카드
기관명	광 진 소 방 서						우선 순위	01
장비명	건식잠수복	모델명	DUI(TLS350)				예상 가격	5,000,000원
보유기준	소모품	보유수	4점				필요 수량	2점
보강사유	부족	사용부서	구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 수난구조용			필요성		- 수난구조출동시 활용 - 맨홀 및 수해작업시 대원보호
제원	- 폴리에스텔/부틸 고무/폴리에스텔 3겹원단 - 늘어나는 몸통,크로취 스트랩과 멜빵 끈 - 지퍼 보호대 - 보온 목 칼라 - 록 부츠 시스템 - 무릎 부위의 두겹 원단 - 허리조절끈
현 모델 선정사유
기타

구조장비 수요조사 카드
기관명	광 진 소 방 서						우선 순위	02
장비명	배터리 유압전개기	모델명	SP35L-E FORCE				예상 가격	17,000,000
보유기준	0점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 중량물 작업용			필요성		- 휴대성 용의 - 좁은공간에서 구조능력 극대화
제원	□ 작 동 압 력 : 700 BAR □ 최대 전개력 : 17.4 Ton □ 최대 인장력 : 7.8 Ton □ 최대 전개폭 : 600 mm □ 최대 인장폭 : 529 mm □ 크 기 : 936mm × 215mm × 217mm □ 제 품 중 량 : 20.1 kg □ 작 동 방 식 : 좌/우 KNOBS 방식 □ 배터리 : 28V Li-ion / 3Ah □ 배터리 무게 : 1.0kg □ 여러 제품에 호환가능한 배터리 채용으로 사용성 향상 □ 제 품 특 징 - 즉시 사용가능 : 설치시간이 필요 없음 - 운용자의 작동 범위에 제한 없음 □ 인 증 사 항 - CE 인증품 - DIN-class : S 30-E-I □ 구 성 품 - 유압전개기 : 1대 - 배터리 : 2개 - 충전기 : 1개 □ 부 수 장 비(선택 사양) - 체인 아답터, 체인(1.8m), 체인 락
현 모델 선정사유	- 유사시 동력식 대체(건물내부,붕괴현장)
기타	- 특이사항 없음

구조장비 수요조사 카드
기관명	광 진 소 방 서						우선 순위	03
장비명	공기안전매트	모델명	이천산업				예상 가격	4,50,000
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 고층건물 인명구조용			필요성		기존 장비의 노후로 인해 공기매트 펼침 성능 저하
제원	- 주요 제원 및 사양 ◇ 재질 : 풀리어스터 범포지(방수, 방염, PU 처 리된 원단) ◇ 구조 : 팬식 2단 공기막구조 ◇ 안전사용높이 : 30m(10층용) ◇ 규격 : 6.0m×8.0m×3.0m이상 ◇ 중량 : 170kg이하 ◇ 공기주입방법 : 에어팬식 ◇ 반복낙하회복시간 : 약 40초 이내 ◇ 전기팬 출력 : 400W, 220V/60Hz 단상 직경 : 310mm중량 : 12kg ◇ 발전기 : AC output : 2.9kgDC output : 12V8.3A ◇ 연료탱크용량 : 15리터 ◇ 크기 : 605L×422W×474Hmm ◇ 무게 : 42kg
현 모델 선정사유	기존 매트 노후로 인해 공기매트 펼침 성능저하
기타	- 특이사항 없음

구조장비 수요조사 카드
기관명	광 진 소 방 서						우선 순위	04
장비명	리프트잭 셋트	모델명	FR-485 E.ORK				예상 가격	1,400,000
보유기준	00점	보유수	00점				필요 수량	01점
보강사유	신규	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비			필요성		- 교통사고,건물붕괴 등 장애물 제거용
제원	■ 솔파크잭(FR-485) - 크기 : 122cm - 최소 리프트 높이 : 17.14cm - 최대 리프트 높이 : 98.12cm - 평균 높이 : 128.91cm - 폭 : 12.7cm - 깊이 : 24.46cm - 정격부하 : 2,113㎏ - 시험하중 : 3,175㎏ - 무게 : 13,70㎏ ■ E.ORK 악세사리세트(winch kit)
현 모델 선정사유	- 여러 구조도구의 기능을 이 잭 한가지로 대체가 가능
기타	http://www.tabholder.kr/product/detail.html?product_no=20&cate_no=28&display_group=1

구조장비 수요조사 카드
기관명	광 진 소 방 서						우선 순위	05
장비명	인명구조 경보기	모델명	GEMS				예상 가격	400,000
보유기준	00점	보유수	08점				필요 수량	05점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	인명검색중 구조대원의 움직임이 없으면 큰소리의 음성 경보소리와 비상도움 호출무선신호를 전달하여 자동으로 도움 호출표시가 나타남(수동작동가능)			필요성		- 장비의 노후로 인해 베터리 수명 및 성능 저하
제원	∎ 오디오 출력 : 98 데시벨 암페어 ∎ 크기 : 54(폭)×81(높이)×41(두께) ∎ 무게 : 약 200g (배터리 포함) ∎ 전원 : 9V(알카라인 배터리, 듀라셀 알카라인 MNI1604) ∎ 제어 : 전자식 누름 스위치 ∎ 배터리교체 : 2-3개월
현 모델 선정사유
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등