구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구 로 소 방 서						우선 순위	01
장비명	화재구조용헬맷	모델명					예상 가격	30만×9점
보유기준	9점	보유수	0점				필요 수량	9점
보강사유	없음	사용부서	시흥구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	-호흡 및 신체보호용 장비 화재현장 인명검색 시 신체보호			필요성		- 현재 보유하지 못한 상태로 일반 진압대용 구형 화재헬멧 으로 현장활동 중인 상황
제원	- 1,000℃의 화염에 10초간 직접 충돌 테스트를 통한 성능입증 - 약 650g으로 장시간 착용시 피로도 적음
현 모델 선정사유	-본부 일괄 구매 제품
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구 로 소 방 서						우선 순위	02
장비명	일반구조용 헬맷	모델명					예상 가격	16만5천 × 9점
보유기준	9점	보유수	0점				필요 수량	9점
보강사유	없음	사용부서	시흥구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	-호흡 및 신체보호용 장비 일반구조활동 시 신체보호			필요성		-현재 보유하지 못한 상태로 일반 진압대용 구형 화재헬멧 으로 현장활동 중인 상황
제원	- 한국인의 체형에 맞는 ‘아시안 핏’ 눈 보호고글 - 기 지급된 제품과 동일제품으로 개인 1착 지급추진
현 모델 선정사유	- 본부 일괄 구매 제품
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구 로 소 방 서						우선 순위	03
장비명	휴대용탐조등	모델명	PS-NP1				예상 가격	100만원 ×3개
보유기준	3점	보유수	00점				필요 수량	3점
보강사유	부족	사용부서	시흥구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 일반구조용 화재현장 인명검색 및 일반 구조현장 시야확보			필요성		- 현재 보유하지 못한 상황으로 소형랜턴으로 작업중임. 화재현장 인명검색 시 시야확보 어려움으로 위험성 증가 대원피해 우려됨.
제원
현 모델 선정사유	- 화재현장에서 방수성능 및 램프수명에 장점이 있어 선택 (무게 등 개인휴대용이)
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구 로 소 방 서						우선 순위	04
장비명	유압구조장비세트	모델명	(SPU 16 PC / CT 4150C)				예상 가격	2200만원
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	시흥구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 중량물 작업용			필요성		-노후율 증가 (1996년 도입한 장비를 계속 사용중인 상황/내구연한 19년 초과) -유압램 없어 전개기로 작업중인 상황
제원	☞유압엔진펌프 (SPU 16 PC): 4행정 가솔린 엔진, 1.6 kW (2.1 hp) EN 13204 분류 : STO (Single Tool Operation) 토출압력 : 720 bar 연료 탱크 용량 : 1000 cc 연속 사용 시간 : 3 시간 오일 탱크 용량 : 1700 cc 펌프 타입 : 3단 Axial 크기 : 510 × 250 × 380 mm 무게 : 16.7 kg(유압 오일, 엔진 오일, 커플링, 연료 포함 유압 콤비절단기(CT 4120 C) ☞유압 램(TR 4340 C)
현 모델 선정사유	- 현재 시흥구조대(300호)차량에 적재가능한 크기대비 성능면에서 효율적
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구 로 소 방 서						우선 순위	05
장비명	에어백세트	모델명	kfi				예상 가격	770만원
보유기준	1점	보유수	00점				필요 수량	1점
보강사유	부족	사용부서	시흥구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 중량물 작업용			필요성		-차량 사고시 필수장비이나 장비 보유치 못해 선착대로서 역할불가능. (본서구조대가 도착해야만 작업가능)
제원	-형태: 고무매트형(케블라 소재) -사용암력: 8 bar 이상 -1세트 : 대․중․․소 -구성 : 감압기, 연결호스, 컨트롤박스 등 -내용 : 사용압력 8~10bar (300bar 실린더 사용)
현 모델 선정사유	- 현 모델 선택사유 기입
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구 로 소 방 서						우선 순위	06
장비명	다목적용칼	모델명	다용도칼 [WAVE]				예상 가격	165,000원
보유기준	9점	보유수	00점				필요 수량	9점
보강사유	부족	사용부서	시흥구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 일반구조작업용			필요성		-일반구조시 필요장비로 대원 각각이 휴대하여 즉각적인 상황조치 시 용이
제원	◇ 특징 - WAVE는 펼쳐보지 않고도 4개의 잠겨진 칼날을 이용하기 쉽다. - 이 제품의 내부에는 추가로 7개의 공구 칼이 있다. - 손에 쥐었을때 가장 편한 느낌의 둥글고 부드러운 손잡이 ◇ 제원 - 길이 : 10cm(접었을때)/6cm(폈을때) - 무게 : 224 g - 재질 : 스테인레스 강철
현 모델 선정사유	- 현 모델 선택사유 기입
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구 로 소 방 서						우선 순위	07
장비명	반지절단기(전동식)	모델명	GEM II RING CUTTER				예상 가격	187만원
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	시흥구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 일반구조작업용			필요성		-현재 보유중인 수동식 반지절단기는 절단날이 쉽게 상하거나 요구조자 고통 경감 기능이 저하된 장비로 작업이 신 속하고 용이한 장비로 교체필요
제원	◇ 특징 - 일체형의 구조로서 사용하기 편리하고 휴대가 간편해야 한다. -어떠한 금속이라도 자를 수 있어야 한다. - 환자와 작동자에게 모두 안전한 장비이다. - AA형 건전지를 사용하고, 날을 교환할 수 있는 구조이어야 한다. - 다이아몬드 날(붉은색)은 단단한 금속, 즉 강철종류를 자를 때 사용하다. - 카바이드 날(푸른색)은 연한 금속, 즉 금이나 은 종류를 자를 때 사용한다. - 링을 자를 때에 열이 발생할 수 있으므로 KY젤리나 이와 유사한 윤활제를 사용한다. - 잠금장치가 되어있어 안전하게 사용할 수 있다. ◇ 구성품 - GEM II RING CUTTER - 실습용 모의 손과 반지 - 건전지 케이스와 AA형 건전지 4개 - 날을 교체할 수 있는 도구 - 손가락 보호대 - 다이아몬드 날 2개 - 단단한 플라스틱 케이스 - 카바이드 날 4개 - 반지제거요령 안내책자와 훈련용 비디오 테잎
현 모델 선정사유	- 기존 수동식절단기는 고장이 자주나고 날이 몇 번쓰면 망가짐. 기존 수동식은 집게형으로 작동하여 작업 시 요구조자 고통을 배가시킴. 부종으로 고통을 호소하는 요구조자의 고통경감을 위해 신속한 절단기능 필요.
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구 로 소 방 서						우선 순위	08
장비명	안테나사다리	모델명	HPS-33BC				예상 가격	530,000원
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	시흥구조대				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 일반구조작업용			필요성		-현재 보유중이던 안테나사다리는 고장으로 제조사에 A/S문의한 바 수리가 불가능하다고 함. -창측 시건개방 진입 시 필수장비로 구매필요함
제원	※ 우측 사진참조
현 모델 선정사유	- 유럽안전규격 획득제품으로 견고함 및 안전성 고려
기타	- A/S가능여부

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구 로 소 방 서						우선 순위	09
장비명	동물포획용올무	모델명	AT-A7001PRO				예상 가격	44만원
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	불량	사용부서	시흥구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 방견, 고양이, 너구리 등의 동물을 올무를 통해 안전하게 포획하는 장비임			필요성		-현재 보유중인 동물포획올무는 고장 으로 인해 사용불가로 현장에서 필요한 장비임
제원	-형태: 알루미늄 몸체, 와이어 올가미 -고무매트형(알루미늄 소재)
현 모델 선정사유	- 현 모델 선택사유 기입
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	구 로 소 방 서						우선 순위	10
장비명	동물포획용 그물망	모델명					예상 가격	77만원
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	불량	사용부서	시흥구조대				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 방견, 고양이 등 동물을 그물망으로 포획하는 장비임			필요성		-현재 보유중인 동물포획용 그물망은 고장으로 인해 사용불가로 현장에서 필요한 장비임
제원	-형태 : 옆 사진 참조 -구성 : 봉, 그물망, 퀵, 카플링 -재질 : 알루미늄
현 모델 선정사유	- 현 모델 선택사유 기입
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등